# KONTROLLERA FAX SOM TAGITS EMOT MED KONFIDENTIELL F-KOD

## Översikt

När ett fax med konfidentiell F-kod tas emot lagras faxet i faxminnesboxen som anges av F-koden. Ange kodnumret för utskrift om du vill kontrollera mottagna faxmeddelanden.

- Konfidentiella fax får automatiskt förtur i utskriftskön.
- Faxet raderas automatiskt från minnesboxen efter utskrift.

För att automatiskt skriva ut en översiktsrapport då ett fax med konfidentiell F-kod tas emot:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Standard-Inställningar] → [Inställning För Utskrift Av Transaktionsrapport] → [Konfidentiell mottagning] i inställningsläget.
Om du glömmer kodnumret för utskrift:
Det går inte att använda maskinen för att kontrollera vilket kodnummer för utskrift som har angivits. Var noga med att inte glömma kodnumret. Om du glömmer eller behöver bekräfta kodnumret ska du kontakta en återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant.

## Drift

Maskinen ringer och faxet tas emot.
En ljudsignal talar om att mottagningen är utförd.
Tryck på knappen [Ostatné] och därefter på knappen [Faxminnesbox].
Tryck på knappen [Kontrollera mottagningsdatalista] på fliken [Konfidentiellt] på åtgärdspanelen.
Tryck på knappen för den faxminnesbox som innehåller det konfidentiella faxet.
"” visas på knapparna för de faxminnesboxar som har tagit emot fax. Knapparna för minnesboxar som inte har tagit emot fax är nedtonade och det går inte att trycka på dem.
Ange kodnumret för utskrift med sifferknapparna.
För varje siffra som anges ändras ”-” till ”*”.
Var noga med att mata in rätt kodnummer för utskrift. Om du gör ett misstag visas ett meddelande och du återgår till startskärmen. Du kan trycka på knappen [Ångra] för att gå tillbaka till steg 4.
Tryck på knappen för de mottagna data som du vill kontrollera och tryck på [Kontrollera bild] på åtgärdspanelen
Visar bilden över mottagna data.
Tryck på [Skriv ut] för att skriva ut dokumentet.
Tillbaka till början