# ANDRA INSTÄLLNINGAR

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Inställning För Avkänning Av Originalets Storlek
Det går att välja en av de åtta grupper med originalformat i standardformat som visas nedan för identifiering med funktionen för identifiering av originalformat.

Alternativ | Identifierbara originalformat
--- | ---
Dokumentglas | Dokumentinmatningsfack (automatisk dokumentmatare)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8–1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8–1/2" x 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8–1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8–1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Tum-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Tum-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8–1/2" x 13"), 8–1/2" x 11", 8–1/2" x 11"R, 5–1/2" x 8–1/2" | A3, A4, 11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"
Tum-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"

Avbryt avkänning vid dokumentglaset
Det går att inaktivera identifiering av originalformat med dokumentglaset. När det görs behandlas alla original som placeras på dokumentglaset som original med specialstorlekar.
Inaktivering av dokumentmatare
Använd den här inställningen för att förhindra användning av den automatiska dokumentmataren, t.ex. vid fel på mataren. (Det går fortfarande att scanna med hjälp av dokumentglaset när inställningen är aktiverad.)
Läge för originalmatning
Följande lägen för originalmatning kan ställas in som standardinställningar i lägena för kopiering, bildsändning, scanna till hårddisk och spara på extern minnesenhet. När ett läge ofta används gör det att du inte behöver välja läget i ett annat läge varje gång det används.

- Blandade originalstorlekar (samma bredd (endast kopieringsläge)/olika bredd)
- Långsam Scann
- Tom sida Hoppa över*

* Förutom fax- och Internetfaxläge.
Inaktivering av Duplexenhet
Detta används för att inaktivera dubbelsidig utskrift, t.ex. när duplexenheten inte fungerar.
Inaktivering av högkapacitetsfack
Inställningen används för att förhindra att ett högkapacitetsfack används, exempelvis när det inte fungerar.
Inaktivering av ytterligare pappersfack
Inställningen används för att inaktivera det extra pappersmagasinet, exempelvis när det inte fungerar.
Inaktivering av kassettinställning
Den här inställningen används för att förhindra fackinställningar (förutom handinmatningsfacket).
Inaktivering av efterbehandlare
Inställningen används för att förhindra att en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare används, exempelvis när de inte fungerar.
Inaktivering av förskjutning
Inaktiverar förskjutning.
Inaktivering av häftningsenhet
Inställningen används för att förhindra häftning, exempelvis när efterbehandlare eller sadelefterbehandlare inte fungerar.
Justera position för sadelhäftning
Den här inställningen används för att justera häftningspositionen (position för sadelvikning) när en sadelefterbehandlare är installerad och sadelhäftningsfunktionen används.
Värdet kan justeras i steg på 0,2 mm inom intervallet +/- 5,0 mm från hempositionen för respektive pappersformat.
Inaktivering av hålslagning
Inställningen används för att förhindra hålslagning, exempelvis när hålslaget för efterbehandlare eller sadelefterbehandlare inte fungerar.
Inaktivering av färgläge
(När ett färgrelaterat problem har inträffat)
När ett färgrelaterat problem har inträffat och utskrift inte är möjligt går det att tillfälligt förhindra att färgläget används. Svartvita utskrifter kan fortfarande göras.
Den här funktionen ska endast användas i nödfall. När den här inställningen är aktiverad kan den endast inaktiveras av en servicetekniker. Kontakta din återförsäljare eller närmaste serviceställe (se snabbstartmanualen) om du vill att en servicetekniker ska återställa inställningarna och lösa problemet.
Inställningar För Automatiskt Pappersval
De papperstyper* som funktionen Automatiskt pappersval väljer kan specificeras. Välj en av de följande inställningarna:

- Vanligt papper
- Vanligt papper och återvunnet papper
- Återvinningspapper

Funktionen för automatiskt pappersval väljer endast de papperstyper som har angivits med denna inställning.

*
  Papperstyperna ställs in för respektive papperskassett genom att välja [Systeminställningar] i inställningsläget→[Papperskassett Inställningar].

Inställning för tandemkoppling
När två maskiner används som nätverksskrivare med TCP/IP-protokollet använder du den här inställningen för att konfigurera portnummer och IP-adress för maskinen som används som slavmaskin.
Inaktivering av mastermaskinläge
Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemöverföringar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)
Inaktivering av slavmaskinläge
Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemmottagningar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)
Om du vill använda tandemfunktionen när användarautentisering är aktiverat måste samma inloggningsnamn och lösenord användas på både mastermaskin och slavmaskin. Om samma inloggningsnamn och lösenord inte används kan det innebära att sidräkningen inte läggs till för användarräkningen eller att endast mastermaskinen kan skriva ut.
Fabrikens standardinställning för portnummer är [50001]. Ändra inte portnumret såvida du inte får problem med inställningen.
Detektera standard i det automatiska färgläget
När färgläget är inställt på auto i kopieringsläge kan urskiljningspunkten som känner av om originalen är i färg eller svartvitt ställas in på en av 5 nivåer. När den är inställd på [Närmare S/V] är originalen enklare att känna igen i svartvitt. När den är inställd på [Närmare färg] är originalen enklare att känna igen i färg.
Registreringsjustering
Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Om färgerna är felplacerade på den utskrivna ytan vid färgutskrift kan färgernas utskriftspositioner ändras.
Om du vill göra den valda färgen ljusare trycker du på knappen [Automatisk justering] för att justera exponeringen. Ett meddelande visas när knappen trycks ned. Tryck på knappen [Verkställ].
Optimering av en hårddisk
Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Den här funktionen optimerar maskinens hårddisk genom att defragmentera data. Om ett jobb pågår visas ett meddelande och optimeringen startar inte förrän jobbet är klart. Under en optimering kan följande inte göras:

- Åtkomst till inställningsläget (webbversion) och mottagning av utskriftsdata
- Använda knapparna på tryckpanelen
- Stänga av strömmen med maskinens huvudströmbrytare
- Automatisk avstängning av ström

När optimeringen är slutförd startar maskinen om automatiskt.
Om dokumentarkiveringsfunktionen används ofta och det tar tid att ta fram filer, kan en optimering av hårddisken förbättra prestandan.
Rengöringsläge för utskriftsenheten
Använd den här funktionen för att rengöra maskinens utskriftsenhet när prickar eller annan smuts syns på papprets tryckta sida. När funktionen aktiveras, matas ett papper med "V" tryckt på ut och enheten rengörs.
Om ingen förbättring märks när du har använt funktionen för första gången ska du försöka att köra funktionen igen.
Sammanslagning av kontrollinställningar
Används för att reglera värmeenhetens temperatur enligt papperets vikt.
De här inställningarna gäller vanligt papper, återvunnet papper, hålat papper, förtryckt papper, brevpapper, färgat papper och användardefinierat papper.
Du kan välja ”60 g/m2 till 89 g/m2” eller ”90 g/m2 till 105 g/m2” (”16 till 23 lbs.” eller ”23+ till 28 lbs.”).

- Använd bara papper inom samma viktområde som det som anges. Blanda inte vanligt papper eller andra papper som är utanför viktområdet med papperen i kassetten.
- Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om att starta om maskinen finns i "SÄTTA PÅ STRÖMMEN) i "INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN".

Skriv Ut Lista
Ange [Ensidig] eller [Tvåsidig] utskrift vid listutskrift.
Reducera svarta ränder
Ange om reducering av svarta ränder ska användas eller inte.
Reducering av svarta ränder kan användas för funktionerna Scanna original, Kopiera, Bildsändning och Scanna till hårddisk.
Välj ett av följande alternativ när reducering av svarta ränder är aktiverat.

- Bearbeta tunna svarta ränder
- Normal
- Bearbeta tunna och tjocka svarta ränder

Visa varningsmeddelande för upptäckta svarta ränder.
Ställ in det här alternativet om du vill visa ett varningsmeddelande när svarta ränder avkänns av dokumentmataren.
Tillbaka till början