# FÖRVÄRMNINGSLÄGE

I det här läget sänks fixeringsenhetens temperatur så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläget.
Förvärmningsläget aktiveras om den inställda tiden löper ut under väntestatus utan att ett jobb utförs.
Du sparar mindre energi och uppstartstiden är kortare jämfört med Timer För Automatisk Avstängning Av Ström.
I förvärmningsläget tänds knappen [Hemskärm] samtidigt som pekpanelens bakgrundsbelysning och knappen [Energisparläge] släcks. Pekpanelen tänds igen om du trycker på den eller på knappen [Hemskärm].
Så här ställer du in förvärmningsläge:
Gå till inställningsläget och välj [Energisparläge] → [Inställning för förvärmningsläge].
Ett meddelande visas 15 sekunder innan förvärmningsläget aktiveras. Tryck på [Fortsätt] om du vill stänga meddelandet och fortsätta att använda maskinen som vanligt.
Meddelandet visas igen 15 sekunder innan förlängningstiden för normal drift tar slut.
Maskinen går in i förvärmningsläget om ingen åtgärd vidtas inom 15 sekunder efter det att meddelandet visas.
Ställa in visning av meddelandet:
Ställ in [Energisparläge] → [Strömhanterings Inställning] → [Visa meddelande för fördröjning av övergång till förvärmningsläge/automatisk avstängning] i "Inställningsläge (administratör)".
Tillbaka till början