# RENGÖRA PT-LADDAREN TILL DET PRIMÄRA ÖVERFÖRINGSBÄLTET

## Översikt

Om svarta eller färgade linjer fortfarande framträder efter att dokumentglaset, den automatiska dokumentmataren och huvudladdaren har rengjorts, ska du använda PT-laddarrengöraren för att rengöra PT-laddaren.

## Drift

Öppna framluckan.
För spärren på behållaren för överskottstoner till frigöringsläget, tryck ned den tills behållaren inte kommer längre och lyft sedan sakta upp och ut den.
Rengör PT-laddaren.
Dra försiktigt ur PT-laddarrengöraren till lämplig position och skjut sedan in den hela vägen.
Upprepa detta tre gånger.
Skjut in behållaren för överskottstoner i maskinen.
Skjut in behållaren tills du hör ett klick.
Spärra behållaren för överskottstoner.
För spärren på behållaren för överskottstoner till låsläget.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början