# INFOGA INFOGNINGSARK MELLAN OH-FILM(INFOGNING OH-FILM)

## Översikt

Vid kopiering på OH-film kan arken lätt klibba ihop på grund av statisk elektricitet.
Du kan använda infogningsfunktionen för OH-film för att automatiskt infoga ett pappersark mellan varje OH-filmark, vilket gör dem lättare att hantera.
Det är också möjligt att kopiera på infogningsark.
Vid dubbelsidig kopiering kan du endast välja läget ”2-sidig till 1-sidig”.

- Antal kopior kan inte väljas i det här läget.
- OH-film kan enbart matas via handinmatningsfacket.

## Drift

Placera OH-filmen med framsidan nedåt i handinmatningsfacket och fyll på med OH-filmark.
Efter att ha fyllt på med OH-film ska du konfigurera inställningarna för handinmatningsfacket.

- GÖRA KOPIOR MED HANDINMATNINGSFACKET

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på [Infogning OH-Film].
Tryck på knappen [På].
Om du vill kopiera på infogningsark markerar du kryssrutan [Kopiera även på infogningsark] för att ställa in den på .
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Så här avbryter du inställningen för infogning OH-film:
Tryck på knappen [Av].
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början