# VÄLJA EN METOD FÖR PLACERING AV ORIGINALET BASERAT PÅ ORIGINALETS TYP OCH STATUS

Placera originalet i den automatiska dokumentmataren. Använd dokumentglaset baserat på originalets typ och status. Följ instruktionerna för val av metod för utplacering av originalet.
Se AUTOMATISK DOKUMENTMATARE för information om hur du placerar det i den automatiska dokumentmataren.
Om det finns fuktiga fläckar på originalen efter korrigeringsvätska, bläck eller klister måste du vänta tills originalen är torra innan du gör kopior. Annars kan maskinens insida eller dokumentglaset fläckas ned.
Original som kan placeras i den automatisk dokumentmataren genom att du ändrar inställningen eller sättet på vilket det placeras:

- Original med sidor i olika storlekar
  Aktivera [Blandade org.format] i ”Övrigt”.
  Ett original kan inte kännas av om alla papper är av samma storlek och en del av dem är utlagda med olika orientering.

- Tunt original 35 g/m2 - 49 g/m2
  Aktivera [Långsamt scann.läge] i ”Övrigt”.
  För den här typen är dubbelsidig scanning inaktiverad.

- Original med två eller tre arkiveringshål
  Placera originalet så att den hålslagna kanten inte hamnar på dokumentmatarfackets matarspår. Ange originalets orientering med [Originalinställning].

Ta bort eventuella häftklamrar och gem innan du lägger originalen i dokumentmataren. Använd dokumentglaset om de inte kan tas bort.
Tillbaka till början