# MASKINEN SKRIVER INTE UT EFTER MOTTAGNING

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Visas ett meddelande på skärmen som ber dig fylla på papper eller toner, eller vidta några andra åtgärder? (Utskrift är ej möjlig när denna skärm visas.) | Återställ utskriftsfunktionerna enligt meddelandets instruktioner.
Visas en skärm för inmatning av lösenord? | Skriv in rätt lösenord med sifferknapparna. [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] är aktiverad. Om du inte känner till lösenordet, fråga administratören. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data]
Har kapande utskrift inaktiverats i inställningsläget (administratör)? | Ladda papper av samma storlek som det mottagna faxet. Om [Skriv ut i verklig storlek (Tillåt inte delning)] är aktiverat i [Inställningar för utskriftsstil] i inställningsläget (administratör) och ett fax som är större än något laddat papper tas emot, tas faxet emot och lagras i minnet utan att skrivas ut. (Men när ett fax längre än A3 (11'" x 17") tas emot, skrivs det ut på flera pappersark.) "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar] → [Inställningar För Utskriftsstil]
Är vidarebefordran (Inkommande routning) aktiverat för ett mottaget fax? | Om du behöver skriva ut ett mottaget fax, fråga din administratör. När funktionen för inkommande routning är aktiverad kommer mottagna fax automatiskt att vidaresändas till en angiven adress. Om [Skriv ut vid fel] är valt när inkommande routning är vald, kommer mottagna fax bara att skrivas ut när fel uppstår. "Inställningsläge" → [Applikationsinställningar] → [Administrationsinställningar] → [Inställningar för inkommande routning]

Tillbaka till början