# RENGÖRA HUVUDLADDAREN TILL DEN FOTOKONDUKTIVA TRUMMAN

## Översikt

Om svarta eller färgade linjer visas även efter att du har rengjort dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren ska du använda laddarrengöraren för att rengöra huvudladdaren som laddar den fotokonduktiva trumman.

- Om det inte hjälper att ladda den fotokonduktiva trummans huvudladdare, kan du pröva att dra ut ratten och trycka tillbaka den tre gånger till.
- Dra och tryck ratten långsamt från den ena änden till den andra när du drar i ratten för att göra rent laddaren.

## Drift

Öppna framluckan.
För spärren på behållaren för överskottstoner till frigöringsläget, tryck ned den tills behållaren inte kommer längre och lyft sedan sakta upp och ut den.
Ta loss laddarrengöraren.
Laddarrengöraren sitter fast i maskinens framlucka.

1. Tryck på laddarens högersida för att lossa den från haken.
2. För den över haken för att placera den nära sidan.
3. Rotera laddarrengöraren runt navet (A) för att lossa den från haken till vänster.

Rengör huvudladdaren.
Tryck försiktigt laddarrengöraren hela vägen in och dra därefter ut den försiktigt.
Sätt in den med etikett (A) på rengöringssidan och etikett (B) på laddarrengörarsidan sitter på samma sätt som på bilden.
Upprepa steg 4 med alla andra huvudladdare.
Det finns sammanlagt 4 utrymmen i maskinen som ska rengöras. Dessa visa på bilden ovan.
Sätt tillbaka laddarrengöraren i sin ursprungsposition.

1. Sätt laddarrengöraren på navet (A) för att att rotera det och sätt sedan spetsen (sidan utan handtag) på haken till vänster.
2. Sätt laddarrengörarens högersida över haken för att placera den i bak.
3. Sätt laddarrengöraren på haken.

Installera en behållare för överskottstoner.
Sätt in behållaren uppifrån med en lutande rörelse. (I motsatt riktning mot när du tog ut den.)
Skjut in behållaren för överskottstoner i maskinen.
Skjut in behållaren tills du hör ett klick.
Spärra behållaren för överskottstoner.
För spärren på behållaren för överskottstoner till låsläget.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början