# DEN SCANNADE BILDEN ÄR UPP OCH NER ELLER PÅ SIDAN

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Ingår Internetfaxadresser i överföringen? | Skicka bilden till scanningsläges- och Internetfaxlägesdestinationer separat. När både destinationer av typ "E-post", "FTP/skrivbord" eller "Nätverksmapp" och Internetfaxdestinationer ingår i en gruppsändning, används orienteringen för Internetfaxet och därför är filens orientering kanske inte den rätta när du visar den på en dator.

Tillbaka till början