# FÄRGJUSTERINGAR

Följande inställningar rör kopiering.
Standardinställningar som väljs med dessa inställningar gäller alla maskinens funktioner (inte enbart kopieringsfunktionen).
Följande inställningar är relaterade till färg.
Grundinställning Av Färgbalans
Färgbalansvärden som beräknas med ”Färgbalans” i ett annat läge kan lagras i ett program (1 till 48) och dessa värden kan hämtas och lagras som den ursprungliga färgbalansinställningen*. Använd denna funktion när du vill använda en färgbalansinställning flera gånger för en favoritfärg eller när en förändring av färgbalansen sker.

*
  De förinställda värdena visas när du väljer ”Färgbalans” i ett annat läge.

Återgå till fabrikens standardinställning
Detta återför den lagrade färgbalansens värden till standardvärdena (alla färgbalansvärden är "0" för de 8 färgnivåerna).
AUTOMATISK FÄRGKALIBRERING
Utför en automatisk färgkorrigering om färgerna i färgkopiorna är avstängda. Maskinen skriver ett testmönster, testmönstret scannas och färgerna korrigeras automatiskt.
Efter att du tryckt på knappen [Verkställ] och ett testmönster skrivits ut visas ett meddelande som uppmanar dig att starta den automatiska kalibreringen. Placera testlappen på dokumentglaset enligt bilden nedan (så att den tunna linjen vid sidans kant är till vänster).
Lägg kopieringspapper (cirka fem ark) med samma storlek som testmönstret ovanpå den placerade testutskriften och stäng den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Verkställ].

- Innan du utför automatisk färgkalibrering, kontrollera för att se om registreringsjusteringen är korrekt. Om registreringsjusteringen inte är korrekt utför du "Registreringsjustering."
- Om färgen fortfarande är fel efter att du utfört automatisk färgkalibrering kan en färgförbättring ske om du upprepar automatisk färgkalibrering en gång till.

Tillbaka till början