# INNAN DU SÄNDER TILL EN DIRECT SMTP-ADRESS

Maskinen har stöd för Direkt SMTP, vilket betyder att du kan sända Internetfax direkt inom företaget utan att använda en e-postserver.
Information om att lagra en direkt SMTP-adress i adressboken finns i "LAGRA ADRESSER GENOM ATT SKRIVA DEM DIREKT", "LAGRA ADRESSER MED EN GLOBAL ADRESSÖKNING" och "LAGRA GRUPPER". Lagrade direkt SMTP-adresser inkluderas i adressboken för Internetfaxläget.
Om destinationen är upptagen:
Om destinationen är upptagen kommer maskinen att vänta en kort stund och sedan sända igen automatiskt.
Avbryta sändningen:
Avbryt den på jobbstatusskärmen.

- STOPPA/RADERA ETT PÅGÅENDE ELLER RESERVERAT JOBB

För att ställa in antalet återuppringningsförsök och intervallen mellan försöken när det inte går att upprätta någon anslutning eftersom det är upptaget eller av andra skäl:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för Internetfax] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid upptaget] i inställningsläget.
Fabriksinställningen är två försök med 3 minuters mellanrum.
Om ett kommunikationsfel inträffar:
Om ett kommunikationsfel inträffar eller om den andra faxmaskinen inte besvarar samtalet inom en angiven tidsperiod kommer enheten att försöka sända igen efter ett förinställt intervall.
Avbryta sändningen:
Avbryt den på jobbstatusskärmen.

- STOPPA/RADERA ETT PÅGÅENDE ELLER RESERVERAT JOBB

För att ställa in antalet återuppringningsförsök och mellanrummet mellan försöken när en sändning misslyckas på grund av fel:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för Internetfax] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel] i inställningsläget.
Fabriksinställningen är två försök med 3 minuters mellanrum.
Tillbaka till början