# FLERA TECKEN SKRIVS UT PÅ VARANDRA

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är datorn eller maskinen instabil? | Avbryt utskriften, starta om din dator och maskinen, och försök skriva ut igen. Om det bara finns lite plats kvar i minnet eller på hårddisken, eller om ett stort antal jobb har köats i maskinen och bara en liten mängd plats återstår, kan texten skrivas ut som hopblandade tecken. För att avbryta utskrift Windows: Dubbelklicka på skrivarikonen som visas längst ned till höger i Aktivitetsfältet och klicka på "Avbryt alla dokument" (eller "Purge Print Documents") på menyn [Skrivare]. Macintosh: Dubbelklicka på maskinens namn i skrivarlistan, markera det jobb som ska tas bort och ta bort det. På maskinen: Tryck på jobbstatusskärmen på manöverpanelen, tryck på knappen [Utskrift] för att byta skärm, tryck på knappen för det utskriftsjobb som ska tas bort och tryck på [Stopp/Rad.]. Ett meddelande som bekräftar detta visas. Tryck på knappen [Avbryt]. Om nonsenstecken fortfarande skrivs ut efter omstart, ber du administratören förlänga tidsgränsinställningen i [I/O-Tidsgräns] i inställningläget. "Inställningsläge" → [Skrivarinställningar] → [Inställningar för gränssnitt] → [I/O-tidsgräns] Om hopblandade tecken fortfarande skrivs ut sedan du har vidtagit åtgärderna ovan måste du avinstallera skrivardrivrutinen och installera den igen.

Tillbaka till början