# SKICKA DATA VID KOPIERING

## Översikt

Med den här funktionen kan du skicka ett fax när du kopierar, skickar ett e-postmeddelande med en bifogad bild eller sparar data i nätverksmappen.
Du måste lagra destinationen i adressboken i förväg.

- LAGRA ADRESSER GENOM ATT SKRIVA DEM DIREKT
- LAGRA ADRESSER MED EN GLOBAL ADRESSÖKNING

Överföringen av fax eller bild startar efter kopieringen och samma inställningar som vid kopieringen används för överföringen.
Vissa funktioner skapar dock inte samma resultat som vid kopieringen.

## Drift

Tryck på knappen [Skicka och skriv ut] på åtgärdspanelen.
Välj en mottagare i adressboken.

- ADRESSBOKSFÖNSTRET

När du har valt mottagare trycker du på knappen [Ange adress].
Du kan inte använda det virtuella tangentbordet för att ange en adress. Om du inte hittar mottagaren i adressboken anger du mottagaren i adressboken.

- LAGRA ADRESSER GENOM ATT SKRIVA DEM DIREKT
- LAGRA ADRESSER MED EN GLOBAL ADRESSÖKNING

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ställ in varje kopieringsobjekt.
Dessa kopieringsinställningar används för faxöverföringen. Vissa inställningar är kanske inte tillgängliga beroende på funktion.
Du kan förhandsgranska det skannade originalet genom att trycka på knappen [Förhandsgranska].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Överföringen startar efter kopieringen.
Efter kopieringen kan du inte förhandsgranska inställningarna innan överföringen.
Tillbaka till början