# ÄNDRA UPPLÖSNING

## Översikt

Ange upplösningsinställningen.
Hur man väljer upplösning
För vanliga textoriginal får man en tillräckligt läsbar bild vid en upplösning på 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi i Internetfaxläge).
För foton och illustrationer ger en hög upplösning (600 x 600 dpi osv.) en skarp bild.
En högre upplösning leder dock till en större fil och om filen blir alltför stor är överföring inte möjligt. Om så är fallet kan du reducera antalet scannade sidor eller vidta andra åtgärder för att minska filens storlek.

- ÄNDRA FORMAT I SCANNINGS- ELLER DATAINMATNINGSLÄGET
- ÄNDRA FORMAT I INTERNETFAXLÄGE
- ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD

Om den automatiska dokumentmataren används kan upplösningen inte ändras när skanningen har påbörjats. (Upplösningen kan dock ändras varje gång en ny uppsättning original läggs i om ”Arbets- Uppbyggnad” används i Övrigt.)

- När dokumentglaset används för att scanna flera original kan upplösningsinställningen ändras varje gång du byter sida.
- Om [TIFF-S] har valts som format i Internetfaxläge kan endast [200x100dpi] eller [200x200dpi] väljas.

## Drift

Tryck på knappen [Upplösning].
Tryck på knappen för önskad upplösning.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på för att växla läge och ställa in upplösningen i varje läge om det finns olika destinationer i olika lägen.
FTP/skrivbord och nätverksmappen ställs dock in till samma läge.
Om E-post, FTP/skrivbord eller Nätverksmapp är vald:
Om Internetfax är vald:
Ställ in kryssrutan [Halvton] på om du vill välja halvton i Internetfaxläge. (Det här alternativet är inte tillgängligt om [200x100 dpi] är valt.)
Den här funktionen skickar en bild med bättre kvalitet än normalt när ett original scannas med många delar i gråskala som fotografier eller färgillustrationer.
Tillbaka till början