# SÄNDA TVÅ SIDOR SOM EN SIDA(2 I 1)

## Översikt

Förminska två originalsidor till samma storlek och sänd dem som en sida. Den här funktionen är användbar om du har flera originalsidor och vill minska det antal sidor som sänds.
För standardformatet (A4 (8-1/2" x 11"), B5 eller A5 (5-1/2" x 8-1/2")) skannas originalsidorna från både dokumentmataren med engångsavläsning och dokumentglaset.

- Den här funktionen kan inte användas i scannings- eller datainmatningsläget.
- Inställningen 2 i 1 är endast tillgänglig för original med ett annat format än standardformatet (A4 (8-1/2" x 11"), B5 eller A5 (5-1/2" x 8-1/2")).
- Det går inte att överföra i en storlek som understiger originalstorleken.
- Den här funktionen kan inte användas om scanningsstorleken anges med siffervärden.
- Den här funktionen kan inte användas med Bok- Scanning eller Id-Kort Kopiering.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [2 i 1].
En bock visas på ikonen.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningen 2 i 1:
Tryck på knappen [2 i 1] för att ta bort bocken.
Tryck på knappen [Original].
Tryck på den knapp för [Bildorientering] som har samma orientering som det ilagda originalet.
Om inställningen inte stämmer kommer bilden eventuellt inte att sändas på rätt sätt.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start]. Upprepa proceduren tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.

Tryck på knappen [Ändra instä.] på bekräftelseskärmen för avslutad skanning om du vill ändra exponering, upplösning, skanningsstorlek och sändningsstorlek. (När du scannar en jämn sida i originalet är det dock bara exponeringen som kan ändras.)
Tillbaka till början