# MANÖVERPANELEN KAN INTE ANVÄNDAS

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Lyser kontrollindikatorn? | Sätt på strömmen till maskinen om huvudströmbrytarens indikator inte lyser. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget, vrid sedan huvudströmbrytaren till läget "" och tryck på knappen [STRÖMBRYTARE] för att slå på strömmen.
Slog du på strömmen alldeles nyss? | Vänta på meddelandet om att maskinen är klar att använda. När knappen [STRÖMBRYTARE] slås på, behöver enheten en viss tid för att värmas upp. Under uppvärmningen kan du välja funktioner men inte köra några jobb.
Blinkar knappen [Energisparläge]? | Läget Automatisk avstängning av ström är aktiverat. Återställ maskinen till normal drift genom att trycka på knappen [Energisparläge] . - "TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM"
Är en lucka öppen eller har någon av enheterna kopplats bort från maskinen? | Läs meddelandet och vidta lämpliga åtgärder. Ett varningsmeddelande visas när ett lock är öppet eller när en enhet har kopplats bort från maskinen.
Misslyckades inloggningen tre gånger i rad? | Logga in med rätt användarinformation när maskinen kan användas igen. När funktionen [En varning när inloggning misslyckas] är aktiverad i inställningsläget och inloggningen misslyckas tre gånger i rad, visas en varning och användarautentiseringen låses i fem minuter. (Om du inte känner till din användarinformation, kontakta din administratör.) "Inställningsläge" → [Användarkontroll] → [Standardinställningar] → [En varning när inloggning misslyckas]
Visas ett meddelande om att den automatiska inloggningen misslyckades? | Fråga administratören. Den automatiska inloggningen misslyckades på grund av nätverket eller andra problem. Om du är administratör kan du trycka på knappen [Administratörslösenord] för att logga in som administratör, och ändra inställningarna för den automatiska inloggningen tillfälligt i inställningsläget. (Återställ de ändrade inställningarna till de ursprungliga när problemen är lösta.)
Visas meddelandet "Kalla på service. Kod:xx-xx*." på pekpanelen? *Bokstäver och siffror visas i xx-xx. | Sätt på maskinen igen. Se till att jobbstatusskärmens bakgrundsfärg i pekpanelens övre högra hörn är grå, tryck på knappen [Strömbrytare] och ställ sedan huvudströmbrytaren på "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [Strömbrytare]-knappen. Om meddelandet fortfarande visas sedan du slagit av/på huvudströmbrytaren och [Strömbrytare] flera gånger, har det förmodligen inträffat ett fel som kräver service. I sådant fall ska du avbryta användningen av maskinen, koppla ur el-sladden och kontakta din återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant. (När du kontaktar återförsäljaren eller servicerepresentanten ska du uppge felkoden som visas.)

Tillbaka till början