# ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

## Översikt

Välj en destination från en sändningslogg och sänd data igen.
Destinationerna för de senaste 50 överförda faxen, Scanna till e-post- och/eller Internetfax-överföringarna lagras. En av dessa kan väljas för att återsända till den destinationen. Destinationerna för FTP-/skrivbordsöverföringen och Scanna till nätverksmapp visas också i sändningsloggen.
Adresserna som visas i sändningsloggen kan också sparas i en adressbok. Det är ett bekvämt sätt att lagra de faxnummer och adresser till destinationer som har angivits manuellt. Adresser för FTP-/skrivbords-/nätverksmappsöverföring kan dock inte lagras på maskinen.

- Numret slås eventuellt inte korrekt om någon sifferknapp har tryckts in under den föregående överföringen.
- Faxadresserna nedan lagras inte som adresser som kan användas för återuppringning.
  - Direktvalsknapp för en kontakt eller en grupp där du har lagrat flera destinationer.
  - Destinationer för gruppsändning
  - Destinationer som du har använt ett program för att överföra till

## Drift

Tryck på knappen [Välj bland tidigare adresser] på manöverpanelen.
Tryck på knappen för den faxdestination du vill ringa upp igen.
De senaste 50 adresserna som har använts vid överföring visas.
För att ta bort inställningen för Sänd igen:
Tryck på den markerade knappen.
Om du väljer destinationen och trycker på [Registrera ny adress i adressboken] kan destinationen lagras i adressboken. Detta är praktiskt om du har angivit en destination direkt.
Tillbaka till början