# VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA INTERNETFAXDATA(VIDAREBEF. FAXDATA)

## Översikt

När maskinen inte kan skriva ut på grund av att papper eller toner har tagit slut kan mottagna Internetfax vidarebefordras till någon annan Internetfaxadress som registrerats tidigare (inklusive direct SMPT).

- Det går inte att vidarebefordra om inga faxmeddelanden har tagits emot eller om inget faxnummer för vidarebefordran har programmerats.
- Om vissa sidor av ett fax som vidarebefordras har skrivits ut utan problem vidarebefordras endast de sidor som inte har skrivits ut.
- Om det inte gick att vidarebefordra p.g.a. att överföringen avbröts eller att ett kommunikationsfel inträffade, återförs de faxmeddelanden som skulle överföras till kön för utskriftsjobb på maskinen.
- ”Lagringsinställning för utskrift av mottagna data” har aktiverats om ett lösenordsfönster visas när du trycker på knappen [OK]. Ange lösenordet med sifferknapparna för att starta vidarebefordran.
  - SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (Lagringsinställning för utskrift av mottagna data)

## Drift

Tryck på knappen [Inställningsläge] på Hemskärmen.
Tryck på knappen [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra].
Tryck på [Inställningar av Internetfax].
Tryck på knappen [Verkställ] under [Vidarebefordra mottagna data] för att starta vidarebefordran.
Tillbaka till början