# FAXDATA TA EMOT/VIDAREBEFORDRA

INTERNETFAX-INSTÄLLNINGAR
Dessa inställningar kan konfigureras när expansionssats för Internetfax har installerats.
Mottagningsstart
Tryck på knappen om du omedelbart vill ansluta till e-postservern (POP3-server) och kontrollera om du tagit emot Internetfax. Om du har tagit emot Internetfax, hämtas faxmeddelandena och skrivs ut.
Manuell Mottagningstangent på Initialskärmen
Detta visar knappen [Manuell I-Faxmottagning] i grundskärmen för Internetfaxläget.
Vidarebefordra mottagen data
När maskinen inte kan skriva ut på grund av att papper eller toner har tagit slut, kan mottagna fax vidarebefordras till en annan Internetfaxmaskin.
För att avbryta vidarebefordring
Tryck på jobbstatusskärmen och avbryt vidarebefordringen på samma sätt som ett överföringsjobb.
Det går inte att vidarebefordra om inga faxmeddelanden har tagits emot eller om inget faxnummer för vidarebefordran har programmerats.

- Se ”FAXDATA TA EMOT/VIDAREBEFORDRA - FAXFUNKTIONER” för en förklaring av inställningar som rör faxfunktionen.
- För att aktivera ”Mottagningsstart” måste POP3 serverinställningarna vara konfigurerade. Se [Applikationsinställningar] i inställningsläget→[Inställningar av Internetfax].
- Se ”Välj adress för vidarebefordring av data” i inställningsläget för information om att ange en vidarebefordringsadress.
- Om det inte gick att vidarebefordra på grund av att överföringen avbröts eller ett kommunikationsfel inträffade, återförs faxmeddelandena till kön för utskriftsjobb på maskinen.
- Om de första sidorna för ett faxmeddelande skrevs ut, vidarebefordras endast de sidor som inte skrevs ut.
- Om du väljer [Systeminställningar] i inställningsläget→[Inställningar för Bildsändn.] → [inställningar för Drift] → [Standardinställningar] och om ”Lagringsinställning för utskrift av mottagna data” är aktiverat uppmanas du att ange ett lösenord. Skriv in rätt lösenord med sifferknapparna.

Tillbaka till början