# URSPRUNGLIGA STATUSINSTÄLLNINGAR

Följande inställningar rör kopiering.
Standardinställningar som väljs med dessa inställningar gäller alla maskinens funktioner (inte enbart kopieringsfunktionen).
Kopiatorsinställningarna återställs till det initiala tillståndet när knappen [Strömbrytare] slås på, när knappen [CA] trycks ned eller när intervallet för automatisk återställning har förflutit. Dessa inställningar används för att ändra standardinställningarna för kopieringsläget.
Följande inställningar kan ändas:

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Färgläge | Konfigurera standardinställningar för färgläge.
Papperskassett | Ange papperskassetten som är vald som standard.
Exponeringstyp | Konfigurera standardinställningar för exponeringsläge.
Återgivning | Ange kopieringsförhållandet som är valt som standard.
Dubbelsidig kopiering | Konfigurera standardinställningar för dubbelsidigt läge. Om den här inställningen används för att ändra standardinställningen för duplexfunktionen till något annat än ”1-Sidig till 1-Sidig” och duplexfunktionen eller den automatiska dokumentmataren misslyckas eller är inaktiverad, återställs inställningen till ”1-Sidig till 1-Sidig”.
Utmatning | Ställ in utmatningsmetoden och utmatningsfacket som ska väljas som standard.
Återgå till grundinställning | Återställer alla funktioner till fabrikens standardinställningar.

Tillbaka till början