# ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA

Mata in destinationens faxnummer med sifferknapparna.
Om du tillfälligt vill ångra växelanslutningen* vid faxsändning:
Tryck på knappen [R] innan du anger faxnumret.
* Funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.
Om du vill lägga in en paus mellan siffrorna i numret:
Knappen [Paus] visas vid sifferknapparna när du anger numret till faxdestinationen.
Tryck på knappen [Paus] för att lägga in ett bindestreck (-).
Tryck på och ange numret till nästa adress om du vill ange flera adresser.
Om fel nummer matas in:
Tryck på [C] för att ta bort numret och ange rätt nummer.

## ANGE EN PAUS MELLAN SIFFRORNA I NUMRET

Ange en paus efter numret som används till att ringa ut från en telefonväxel (t.ex. efter "0") eller efter ett landsnummer när du ringer upp ett nummer i utlandet.
Tryck på knappen [Paus].
Ett bindestreck "-" läggs in när du trycker på knappen [Paus] en gång.
Knappen [Paus] visas vid sifferknapparna när du anger numret till faxdestinationen.
Om fel nummer matas in:
Tryck på [C] för att ta bort numret och ange rätt nummer.
Tillbaka till början