# PROTOKOLLINSTÄLLNINGAR

Välj de allmänna nätverksinställningarna.
Statusinformation för TCP/IP, NetWare, EtherTalk och NetBIOS kan ställas in.
TCP/IP
TCP/IP-inställningar
TCP/IP
För att använda maskinen på ett TCP/IP-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.
IPv4-inställningar
När du använder maskinen på ett TCP/IP (IPv4)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.
DHCP/BOOTP
Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/BOOTP (Bootstrap Protocol). När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Om DHCP/BOOTP används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.
Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera "Aktivera TCP/IP" nedan.
RARP
Ställ in detta alternativ för att använda RARP-protokoll.
IPv4-adress
Ange maskinens IP-adress.
Nätmask
Ange IP-nätmask.
Standardgateway
Ange standardgatewayadress.
IPv6-inställningar
När du använder maskinen med ett TCP/IP (IPv6)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.
IPv6
Aktivera inställningen.
DHCPv6
Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Manuell adress/prefixlängd
Ange IP-adressen och prefixlängden (0 till 128) för maskinen.
Standardgateway
Standardgateway

- Om DHCPv6 används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

- Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera "Aktivera TCP/IP" nedan.
- I en IPv6-miljö kan maskinen använda LPD- eller IPP-protokoll.

Ping-kommando
Kontrollerar om maskinen kan kommunicera med datorn i nätverket.
Ange IP-adressen för den önskade datorn och tryck på knappen [Verkställ]. Ett meddelande visas som anger om datorn svarade eller inte.
NetWare
NetWare-inställningar
NetWare
För att använda maskinen på ett NetWare-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.
Ramtyp
Välj en ramtyp.
Inställningar: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Driftsläge
Välj ett driftsläge.
Inställningar: PSERVER, RPRINTER
Skrivarnamn
Ange skrivarnamn.
PSERVER-inställningar
Skrivarserverns namn
Ange skrivarserverns namn.
Inloggningslösenord
Ange lösenordet för inloggning.
Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet.
Kontrollera intervall
Ange intervall för jobbkontroll.
Bindery-läge
Ställ in detta alternativ för att använda Bindery-läget.
Filservernamn 1–8
Ange ett filservernamn.
NDS-träd
Ange namn för NDS-träd.
NDS-kontext
Ange kontext för NDS.
RPRINTER-inställningar
Skrivarservernamn 1–8
Ange skrivarserverns namn.
Tidsgräns för jobb
Ange en tidsgräns för jobb.
EtherTalk
EtherTalk-inställningar
EtherTalk
För att använda maskinen med ett EtherTalk-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.
Zonnamn
Ange ett zonnamn.
Skrivarnamn
Ange skrivarnamn.
NetBIOS
NetBIOS-konfiguration
NBT/WINS
För att använda maskinen på ett NetBIOS-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN”.
Tillbaka till början