# FJÄRRANVÄNDNING

## Översikt

Du kan fjärrstyra maskinen via en dator.
Du kan styra maskinen från samma panel som maskinens manöverpanel som visas på din dator med samma känsla som om du sitter framför maskinen.
Funktionen för fjärranvändning kan bara användas med en dator i taget.

## Drift

Innan du kan använda fjärrstyrningen måste du göra följande förberedelser.

- Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställningar för fjärranvändning] → [Fjärranvändning av programvara] och välj [Tillåt] för [Användningsbehörighet].
- Anslut maskinen till nätverket.
- Installera VNC-programvara (rekommenderad VNC-programvara: RealVNC) på din dator.

Efter att föreberedelserna är klara installerar du funktionen på nedan beskrivet sätt.
Exempel: RealVNC
Starta VNC-läsaren.
Ange maskinens IP-adress i rutan ”Server”.
Be administratören om maskinens IP-adress.
Klicka på [OK].
Tillåt anslutningen genom att följa uppmaningarna på maskinens kontrollpanel.
visas i systemfältet på maskinens pekpanel när maskinen är ansluten till VNC-programvara.
Stäng VNC-programvaran eller tryck på när du vill koppla bort maskinen.
Använd manöverpanelen på samma sätt som du gör på maskinen. Du kan dock inte ange värden i serier genom att klicka kontinuerligt på knappen.
Så här ställer du in användningsbehörighet för fjärranvändningsfunktionen:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställningar för fjärranvändning].
Tillbaka till början