# MANUELL MOTTAGNING/POLLINGMOTTAGNING ÄR INTE MÖJLIGT

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Finns det för lite fritt minne? | Om något av följande stämmer, kan du skriva ut eller radera mottagna fax för att öka det tillgängliga minnet för mottagning av fax. Minnet innehåller data som har mottagits med inställningen för kontroll av mottagen bild aktiverad. Minnet innehåller data som har tagits emot med konfidentiell mottagning eller som skyddas av ett lösenord. Ett fax sparas i minnesboxen.

Tillbaka till början