# F-KODSUPPRINGNING

När F-kodsfunktionen används läggs F-koden (deladressen och kodnumret) till faxnumret som slås. Kontrollera F-koden (deladressen och kodnumret) som lagrats i faxminnesboxen på den andra maskinen innan du utför en F-kodssändning. Det är praktiskt att lagra en F-kod (deladress och kodnummer) tillsammans med faxnumret i en direktvalsknapp eller en gruppknapp.
Din maskin måste ringa den andra maskinen för att kunna använda följande F-kodssändningsfunktioner:

- KONFIDENTIELL ÖVERFÖRING MED F-KOD
- Pollingmottagning med F-kod
- Begärd reläsändning med F-kod

Den andra maskinen måste ringa din maskin för att kunna använda följande F-kodssändningsfunktioner:

- Konfidentiell mottagning med F-kod
- Pollingminne för F-kod
- Relägruppsändning med F-kod

Ange inte ett kodnummer när du ringer upp maskinen om destinationsmaskinen inte har ett kodnummer konfigurerat i F-koden.
Kommunikation med F-kod (deladress och kodnummer) kan inte användas när du ringer via högtalare eller använder manuell överföring.
För att lagra och redigera direktvalsknappar och gruppknappar:
Välj [Adressbok] i inställningsläget.
Tillbaka till början