# F-KOD MINNESBOX

I detta avsnitt beskrivs hur faxminnesboxar lagras för olika typer av F-kodskommunikation.

- Knappen [Lägg till]
  Lägger till en ny minnesbox.
- Lista
  Visar de minnesboxar som för närvarande är lagrade. När du väljer en minnesbox visas skärmen för redigering/radering för minnesboxen.

Lagra en faxminnesbox
När du trycker på knappen [Lägg till ny], visas registreringsskärmen. Upp till 100 F-kod minnesboxar kan lagras för alla funktioner (pollingminne, konfidentiellt, och reläsändning).
Mer information om inställningarna finns i "Inställningar".
Redigera eller radera en minnesbox
När du väljer en minnesbox från listan, visas redigeringsskärmen för den boxen.
Mer information om inställningarna finns i "Inställningar".
Tryck på knappen [Radera] för att radera minnesboxen.
Inställningar

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Objekt som gäller för alla typer
Typ av box | Välj typ av box. Minnespolling: Lagra en minnesbox för F-kodspolling. Deladressen och kodnumret som lagras i minnesboxen krävs för att den andra maskinen ska kunna polla din maskin (begärd överföring) med hjälp av F-kodskommunikation. Konfidentiellt: Lagra en minnesbox för kommunikation av konfidentiella F-koder. Lagra desutom ett "Print PIN"-kommando i faxminnesboxen för att skriva ut fax som mottagits med funktionen konfidentiellt. Deladressen och kodnumret som programmeras i minnesboxen krävs för att den andra maskinen ska kunna skicka ett fax till din maskin med hjälp av konfidentiell F-kodsöverföring. Reläsändning: Lagra en faxminnesbox för reläsändning med F-kod. Maximalt 30 olika destinationer dit mottagna data ska vidarebefordras kan lagras. Deladressen och kodnumret som programmeras i minnesboxen krävs för att den andra maskinen ska kunna skicka ett fax till din maskin med hjälp av en begärd reläsändning med F-kod.
Namn på faxminnesbox | Ange ett namn (max 18 tecken) för faxminnesboxen.
Deladress / kod | Ange en deladress och kodnummer. Maximalt 20 siffror kan matas in för varje deladress och åtkomstkod. Avgränsa en deladress och kod med snedstreck ("/").
Objekt som visas vid lagring av en konfidentiell faxminnesbox
Skr. ut pinkod | Ange "Skr. ut pinkod" för konfidentiell mottagning. Ange ett 4-siffrigt nummer.
Objekt som visas vid lagring av en faxminnesbox för relägruppsändning
Mottagare | Välj slutmottagare för relägruppsändningen. Välj mottagare från adressboken. Välj en mottagare i adressboken: Väljer en adress ur adressboken. Ange destination: En adress som inte lagras i adressboken kan matas in direkt. Ange adressen på samma sätt som när du lagrar en adress för ett läge. Adressöversikt: Funktionen visar en lista med valda mottagare. Adresser kan raderas från listan vid behov.

- När man programmerar en ny minnesbox kan man inte använda en deladress som redan används av en annan minnesbox. Man kan emellertid använda samma kodnummer till mer än en minnesbox.
- [] och [#] kan inte användas i en deladress.

- Det går att utelämna koden.
- Glöm inte pinkoden Skriv ut PIN. Om du glömmer pinnumret för utskrift eller behöver bekräfta pinnumret för utskrift ska du kontakta din återförsäljare eller lokala auktoriserade servicerepresentant.

Tillbaka till början