# AUTOMATISK FÄRGKALIBRERING

Det går att konfigurera inställningar som avser skrivarfunktionen.
Utför en automatisk färgkorrigering om färgerna i färgkopiorna är avstängd.
Maskinen skriver ett testmönster, testmönstret scannas och färgerna korrigeras automatiskt.
Efter att du tryckt på knappen [Verkställ] och ett testmönster skrivits ut visas ett meddelande som uppmanar dig att starta den automatiska kalibreringen.
Placera testlappen på dokumentglaset enligt bilden nedan (så att den tunna linjen vid sidans kant är till vänster).
Lägg kopieringspapper (cirka fem ark) med samma storlek som testmönstret ovanpå den placerade testutskriften och stäng den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Verkställ].

- Innan du utför den automatiska färgkalibreringen ska du kontrollera att registreringsjusteringen är korrekt.
  Om registreringsjusteringen inte är korrekt utför du "Registreringsjustering."
- Om färgen fortfarande är fel efter att du utfört automatisk färgkalibrering kan en färgförbättring ske om du upprepar automatisk färgkalibrering en gång till.

Tillbaka till början