# MASKINEN SKRIVER UT PÅ FEL SIDA AV PAPPERET

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Har papperet lagts i med utskriftssidan åt rätt håll? | Säkerställ att papperets utskriftssida ligger i rätt riktning. Fack 1 till 4: Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt*. Handinmatningsfacket och fack 5: Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt*. * Fyll på papper i motsatt riktning när papperstypen är "Förtryckt" eller "Brev". (Utom när [Inaktivering av Duplexenhet] är aktiverat i inställningsläget (administratör). Kontakta administratören om du vill ha mer information om inställningsläget.)

Tillbaka till början