# MASKINEN VIKER INTE

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Har administratören aktiverat inställningen [Inaktivering av Duplexenhet]? | Pappersvikningsfunktionen kan inte användas när [Inaktivering av Duplexenhet] är aktiverat i inställningsläget. Fråga administratören. "Inställningsläge" → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av Duplexenhet]
Använder du en papperstyp med en specifik fram- och baksida? | Vikningsfunktionen kan inte användas med förtryckt papper, brevpapper eller annat papper som har särskild fram- eller baksida. När du viker papper måste du använda vanligt papper som inte har någon specifik fram- eller baksida.

Tillbaka till början