# INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN SOM FAX

Anslut telefonlinjen.
Sätt in kontakten i ena änden av telefonsladden i telefonuttaget (LINE) på maskinen så som visas och sätt in den andra kontakten i ett telefonuttag.
* Använd den medföljande telefonsladden.
I vissa länder behövs en adapter för att ansluta telefonsladden till vägguttaget så som visas på bilden.
Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "|".
Om huvudströmindikatorn lyser är strömbrytaren i läget ”|”. Om huvudströmindikatorn inte lyser vrider du huvudströmbrytaren till läget "|" och trycker på knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen.
* Om faxfunktionen ska användas, och i synnerhet om mottagning eller timeröverföring ska ske på kvällen, ska huvudströmbrytaren alltid stå i läget ”|”.
Stäng inte av strömmen om faxfunktionen ska användas, i synnerhet om mottagning eller timeröverföring ska ske på kvällen.
Ställ in telefonlinjetypen.
Maskinens inställning för uppringningsläge måste motsvara den typ av telefonlinje som används.
* Om inställningen är fel går det inte att ringa ut eller samtal kopplas till fel destination.
Om du vill ställa in telefonlinjetyp automatiskt:
Välj [Systeminställningar] → [Inställn. För Bildsändning] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Inställning Av Uppringningsläge] i inställningsläget och tryck på [Autoval].
Om det behövs kan du ställa in telefonlinjetyp manuellt.
Den här inställningen kan endast aktiveras i Kanada.
Kontrollera datum och tid
Kontrollera att rätt datum och tid är inställda på maskinen.
Ställ in datum och tid i maskinens inställningsläge.
För att ställa in datum och tid på maskinen:
Välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering] i inställningsläget.
Om alternativet [Inaktivering av klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid.
I sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivering av klockjustering].
Lagra avsändarens faxnummer.
Lagra avsändarens namn i [Avsändarnamn] och faxnummer i [Fax Nr.]. Kom ihåg att konfigurera informationen eftersom den krävs för kommunikation.
För att lagra avsändarens namn och adress:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för bildsändning] → [Inställningar för drift] → [Inställning av eget nummer och namn] → [Registrering av avsändardata] i inställningsläget.

### Lagra destinationsadresser för alla scanningslägen i adressboken

Det är praktiskt att spara adresser i adressboken innan du använder faxläget.
Information om hur du använder adressböckerna och lagrar adresser finns i följande.

- ADRESSBOK
- LAGRA ADRESSER GENOM ATT SKRIVA DEM DIREKT
- LAGRA ADRESSER MED EN GLOBAL ADRESSÖKNING
- VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR
- LAGRA GRUPPER

Tillbaka till början