# INTERNETFAX-INSTÄLLNINGAR

Inställningar för bildsändningsfunktionen (scanna, I-fax, osv.) kan konfigureras.
Se "INSTÄLLNINGSLÄGE FÖR BILDSÄNDNING - FAXFUNKTIONER" för en förklaring av inställningar som rör faxfunktionen.
Dessa inställningar kan konfigureras när en expansionssats för Internetfax har installerats.
Standardinställningar
Konfigurera standardinställningarna för Internetfax.
Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
När knappen [Strömbrytare] är avstängd (men huvudströmbrytaren är ””) och ett Internetfax tas emot, aktiverar den här funktionen maskinen och skriver ut faxet.
När den här funktionen är inaktiverad skrivs inte mottagna Internetfax ut förrän knappen ([Strömbrytaren]) slås på.
Komprimeringsinställning
Används för att ställa in standardkomprimeringsläge för överföring av Internetfax.
Följande inställningar kan konfigureras.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Inställning av högtalarvolym
Justerar volymen på ljudsignaler för mottagna fax och ljudsignaler som hörs i högtalaren vid kommunikationsfel.
En ljudsignal hörs för mottaget fax efter att maskinen kontrollerat e-postservern och hämtat mottagna fax. En ljudsignal för kommunikationsfel hörs när ett besked om leveransfel för e-postmeddelande tas emot från destinationsmaskinen för Internetfax.
Originalutskrift på transaktionsrapporten
När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Välj en av inställningarna nedan.

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Inställningen verkställs inte om nästa ”Inställning För Utskrift Av Transaktionsrapport” har ställts in på ”Skriv inte ut”.
Inställning för utskrift av transaktionsrapport
Den här funktionen används för att välja om en transaktionsrapport ska skrivas ut eller ej, och om den skrivs ut, utskriftsvillkoren. Välj en inställning för var och en av följande funktioner:
Sänder till en mottagare

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Gruppsändning

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Tar emot

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Mer information finns i ”Originalutskrift på transaktionsrapporten”.
Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
Skriver ut aktivitetsrapporten för bildsändning som regelbundet lagras i maskinminnet.
Aktivitetsrapport för bildsändning kan ställas in att skrivas ut varje gång antalet transaktioner når 200 eller vid en särskild tidpunkt (endast en gång per dag). (Inställningarna kan aktiveras samtidigt.)

- Om du endast väljer inställningen ”Skriv ut dagligen på angiven tid” och antalet registrerade transaktioner når 200 före den angivna tiden, raderar varje ny transaktion den äldsta transaktionen (den äldsta transaktionen skrivs inte ut).
- Transaktionsrapporten kan skrivas ut manuellt vid behov.
  Se ”LISTUTSKRIFT (ADMINISTRATÖR)” i inställningsläget.

Brödtextutskrift Välj Utskrift
Bildfiler som bifogats Internetfax skrivs normalt ut. Den här inställningen kan aktiveras så att även brödtexten (ämne och meddelande) skrivs ut.
Den här inställningen gäller även för utskrift av brödtexten i ett e-postmeddelande utan några bifogade filer.
Det går att skriva ut maximalt 5 sidor med brödtext.
Inställningar för sändning
Dessa inställningar används för att konfigurera inställningarna för Internetfax.
I-Fax mottagningsrapport På/Av-inställning
Den här inställningen används för begäran av en mottagningsrapport när ett Internetfax sänds.
Begäran av I-faxmottag.rapport tidsgränsinställning
Tidsperioden som maskinen väntar för mottagning av en rapport från destinationsmaskinen kan ställas in på valfri tid från 1 timme till 240 timmar i steg om 1 minut.
Denna inställning är endast verksam när "I-Fax Mottagningsrapport På/Av-Inställning" är aktiverat.
Antal återuppringningar vid mottagningsfel
Antalet försök att skicka igen när ett felmeddelande mottas från en I-Faxmottagare kan ställas in på mellan 0 och 15.
Denna inställning är endast verksam när "I-Fax Mottagningsrapport På/Av-Inställning" är aktiverat.
Ställ in maxstorlek för e-postbilagor
För att förhindra överföring av stora bildfiler med Internetfax, kan en gräns för filstorlek ställas in från 1 MB till 10 MB i steg om 1 MB. Om den sammanlagda storleken för bildfilerna som skapats med scanning av originalet överstiger gränsen, raderas bildfilerna.
Om du inte vill ställa in en gräns väljer du [Obegränsad].
Inställningen är kopplad till ”Ställ in maxstorlek för e-postbilagor (e-post)” i Scanningsinställningarna.
Inställning för rotation vid sändning
Om en bild överförs som har ett av följande format roterar den här funktionen bilden moturs 90 grader. (inställningen kan konfigureras separat för varje format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R, 16K
Bilder i A4R- och 8-1/2" x 11"R-storlek roteras inte.
Skriver ut sidnummer hos mottagaren
När den översända sidan skrivs ut av den mottagande maskinen kan sidnummer läggas till längst upp på varje sida som skrivs ut.
Återuppringning vid upptaget
(Inställningen är bara aktiv för sändningar med Direkt SMTP.)
Den här inställningen används för att ställa in antalet återuppringningsförsök och intervallen mellan återuppringningsförsöken när en överföring misslyckas på grund av att linjen är upptagen eller av någon annan orsak.
Antal återuppringningar vid upptaget
Anger om återuppringningen utförs när linjen är upptagen.
Under återuppringning kan du ställa in antalet återuppringningsförsök.
Valfritt antal från 0 till 15 kan väljas.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid upptaget
Intervallen mellan återuppringningsförsök kan ställas in. Valfritt antal minuter från 1 till 15 kan väljas.
Återuppringning vid kommunikationsfel
(Inställningen är bara aktiv för sändningar med Direkt SMTP.)
Den här inställningen fastställer hur många gånger din maskin automatiskt kommer att försöka ringa upp igen om en faxöverföring misslyckas på grund av kommunikationsfel.
Antal återuppringningar vid fel
Ange hur många gånger maskinen ska ringa upp igen när ett kommunikationsfel inträffar.
Under återuppringning kan du ställa in antalet återuppringningsförsök.
Valfritt antal från 0 till 15 kan väljas.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid fel
Intervallen mellan återuppringningsförsök kan ställas in. Valfritt antal minuter från 1 till 15 kan väljas.
Mottagningsinställningar
Konfigurera inställningarna för Internetfax.
Inställning för automatisk mottagningsförminskning
När ett fax tas emot som innehåller utskriven information som avsändarens namn och adress är den mottagna bilden något större än standardstorleken. Den här inställningen används för att automatiskt reducera bilden till att passa standardstorleken.
Om automatisk förminskning är inaktiverad, klipps kanterna på bilden som ligger utanför standardformatet bort.
Bilden kommer emellertid att vara tydligare eftersom den skrivs ut med samma format som originalet.
Standardformat är format som A4 och B5 (8-1/2" x 11" och 8-1/2" x 5-1/2").
Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
Detta används för att skriva ut mottagna fax på båda sidor av pappret.
När den här inställningen är aktiverad och ett fax som består av två eller flera sidor tas emot (sidorna måste ha samma format), skrivs sidorna ut på båda sidorna på papperet.
Välj adress för vidarebefordring av data
När maskinen inte kan skriva ut ett mottaget fax kan faxet skickas vidare till en annan maskin. Den här inställningen används för att konfigurera adressen för den andra maskinen.
Vidarebefordra till
Skriv in adress för vidarebefordring (max 64 tecken).
Direkt SMTP
Välj detta om du vill aktivera vidarebefordran när Direkt SMTP används.
Lägg till värdnamn eller IP-adress
Välj detta om du vill ange värdnamn eller IP-adress separat.
Värdnamn eller IP-adress
Använd den här inställningen om ”Lägg till värdnamn eller IP-adress” är aktiverat. Ange värdnamn eller IP-adress (maximalt 64 tecken).
Det går inte att lagra flera adresser för vidarebefordran.
Minska utskrift av ltr-format
Detta program är inte tillgängligt i Kanada och Filipinerna. När ett fax i letter-format (8-1/2"x11") tas emot, förminskar den här inställningen faxet till A4-format.
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i A4-format.
Utskrift mottag.datum- och tid
Aktivera inställningen om du vill att mottagningsdatum och -tid ska skrivas ut.
Välj [Inuti den mottagna bilden] eller [Utanför den mottagna bilden] som läge för datum- och tidsutskrift.
När [Inuti den mottagna bilden] är valt, kommer mottagningsdatum och -tid att skrivas ut på den mottagna bilden.
När [Utanför den mottagna bilden] är valt, kommer den mottagna bilden att förminskas och mottagningsdatum och -tid skrivs ut på det tomma området som skapas.
[Utanpå den mottagna bilden] kan inte väljas som inställning för utskrift av mottagningsdatum och -tid om "Inställning för automatisk mottagningsförminskning" inte är aktiverat.
Minska A3 RX
När ett fax i A3-format tas emot förminskar den här funktionen faxet till bokföringsarksformat (11" x 17").
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i Ledger-format (11" x 17").
Inställning av POP3-kommunikationstidsbegränsning
Den tidsperiod som maskinen avvaktar innan den stoppar mottagning när ett svar inte tas emot från e-postservern (POP3-server) kan ställas in från 30 till 300 sekunder i steg om 30 sekunder.
Inställning av intervallet för mottagningskontroll
Den här funktionen används för att ange intervallet då maskinen automatiskt kontrollerar e-postservern (POP3-server) efter mottagna Internetfax. Det går att ställa in intervallet från 0 minuter till 8 timmar i steg om 1 minut.
Om 0 timmar 0 minuter anges, kontrollerar inte maskinen automatiskt e-postservern för mottagna Internetfax.
Maskinen kontrollerar även e-postservern (POP3-servern) för mottagna Internetfax när huvudströmbrytaren slås på. (Förutom när 0 timmar 0 minuter har angetts.)
Inställningar för faxutskrift
Ställer in utmatningsfacket för mottagna Internetfax.
Objekten som visas varierar beroende på din maskinkonfiguration.
Inställn. tillåtna/förnekade e-postadresser eller domännamn
Tillåt eller neka att ta emot från angivna adresser/domäner.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Avvisa Mottagning | Mottagning från den lagrade adressen/domänen tillåts inte.
Tillåt mottagning | Mottagning från den lagrade adressen/domänen tillåts.
Alla Ogiltiga | Mottagning från alla adresser och domäner tillåts oberoende av om några adresser eller domäner har lagrats.
Lägg Till Ny | Lägger till en ny adress eller domän (högst 50 st), från vilken mottagning tillåts/inte tillåts. Ange adressen/domänen (högst 64 tecken) och tryck på knappen [Lagra]. Om det första tecknet i det som skrivs in inte är "@", identifieras det inskrivna som en adress. Om det första tecknet är ”@” identifieras det inskrivna som en domän. (xxx@xx.xxx.com behandlas som en adress och @xx.xxx.com behandlas som en domän. ) När du lagrar en adress specificeras endast den adressen. När du lagrar en domän specificeras alla adresser som inkluderas i den domänen.
Registrerad adress eller domänlista | Visar en lista över lagrade adresser och domäner. Genom att markera adresser och domäner i listan kan de tas bort.

Om det inte finns några lagrade antiskräppostadresser eller domäner, går det endast att välja [Lägg Till Ny].
Tillbaka till början