# STÄLLA IN LÄGEN NÄR FLERA ADRESSTYPER INGÅR I EN GRUPPSÄNDNING

I det här avsnittet beskrivs inställningar som du bör tänka på om flera olika typer av adresser ingår i en gruppsändning.
Om en gruppsändning omfattar en blandning av flera olika adresstyper (t.ex. destinationer i scanningsläge och Internetfaxläge) aktiveras inställningarna för alla adresser oavsett vilken lägesskärm som används för att konfigurera dem. Tänk på följande undantag:

Sändn. Storlek | När filformatet är inställt på [TIFF-S] i Internetfaxläget kan endast formatet A4R (8-1/2" x 11"R) överföras. Om ett original i större format än A4 (8-1/2" x 11") ska scannas kommer formatet automatiskt att förminskas till A4R.
Upplösning (bild) | Sidorna sänds i enlighet med inställningar som konfigurerats för varje läge.
Filformat (filkomprimeringsläge) | Det komprimeringsläge som ställts in med [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scannings- inställningar] → [Scannings- inställningar] → [Komprimeringsläge vid gruppsändning] i inställningsläget används för alla destinationer.
Färgscanning | Om färgläget är inställt på [Fullfärg] i scanningsläget sänds originalet i Mono2 till destinationer i Internetfaxläge och i färg till scanningsdestinationer. Om expansionssatsen för fax har aktiverats trycker du på knappen [Sänd samma bild som till faxadressen] på manöverpanelen för att sända originalet i Mono2. Om expansionssatsen för Internetfax har aktiverats trycker du på knappen [Sänd samma bild som till I-faxadressen] på manöverpanelen för att sända originalet med samma inställningar som används för Internetfaxadressen. (Knappen kan inte användas om expansionssatsen för fax har aktiverats.)
Originalräknare | En adress till ett läge där antalet originalark anges (om tillämpligt) aktiveras.
Scanningsfilens storlek | Om en gruppsändning utförs som innehåller destinationer som har en storleksbegränsning angiven för bifogade filer under [Ställ in maxstorlek för e-postbilagor] eller [Maximal storlek på bifogade data (FTP/skrivbord/nätverksmapp)] (välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scannings- inställningar] → [Scannings- inställningar] → [Komprimeringsläge vid gruppsändning] i inställningsläget), kommer denna begränsning även att gälla för destinationer som inte har någon angiven begränsning.
2 i 1 | Det här läget är endast tillgängligt för fax och Internetfax. Det är kopplat till ett läge med lämplig funktion.
Ta bort färg | Det här läget är tillgängligt vid scannings- och datainmatning. Det är kopplat till ett läge med lämplig funktion.

Tillbaka till början