# BYTA TONERKASSETT

## Översikt

Meddelandet "Förbered toner" visas när tonern är på väg att ta slut.
Du bör ha en extra uppsättning med tonerkassetter till hands så att du direkt kan byta ut en tonerkassett när tonern tar slut.
Meddelande om byte
Meddelandet "Klar att scanna för kopiering. (Förbered en ny toner.)" visas när tonern är på väg att ta slut. Förbered en tonerkassett för byte när meddelandet visas.
Meddelandet "Byt tonerkassett." visas när mängden toner sjunker ytterligare. Byt tonerkassetten när meddelandet visas.

Om du fortsätter att använda maskinen utan att byta kassett visas nedanstående meddelande. När maskinen går in i det läget kan du inte skriva ut förrän tonerkassetten har bytts ut.
Färger i tonern som är nästan eller helt slut anges i ( ).
Y: Gul toner, M: Magentafärgad toner, C: Cyanfärgad toner och Bk: Svart toner.
Byt ut tonerkassetten mot en med rätt färg.

- Släng inte tonerkassetten i öppen låga. Toner kan virvla upp och orsaka brännskador.
- Förvara tonerkassetter utom räckhåll för små barn.
- Om en tonerkassett förvaras stående kan tonern stelna och bli oanvändbar. Förvara alltid tonerkassetter liggande.
- Om en annan kassett än den som rekommenderas av SHARP används kanske maskinen inte uppnår full kvalitet och prestanda. Maskinen kan dessutom ta skada. Se till att använda tonerkassetter som rekommenderas av SHARP.

- Om någon av tonerfärgerna tar slut (inklusive svart toner) går det inte längre att skriva ut i färg.
  Om Y-, M- eller C-tonern tar slut och det fortfarande finns Bk-toner kvar sker utskriften i svartvitt.
- Beroende på dina användningsförhållanden kan färgen bli svag och bilden kan bli suddig.

- Installera alltid fyra tonerkassetter (Y/M/C/Bk).
- Förvara förbrukade tonerkassetter i en plastpåse (släng dem inte). Serviceteknikern tar hand om förbrukade tonerkassetter.
- Om du vill se ungefär hur mycket toner som finns kvar (anges i %) håller du in knappen [Hemskärm] under utskrift eller i vänteläge. När procentandelen kommer ned på ”25–0 %” ska du skaffa en ny tonerkassett innan tonern tar slut.
- När tonern tar slut när hemskärmen visas så visas meddelandet [Toner Slut] i det övre högra hörnet på skärmen.

## Drift

Öppna framluckan.
Dra tonerkassetten mot dig.
Dra försiktigt ur tonerkassetten horisontellt.
Toner kan läcka ut om kassetten dras ut för hastigt.
(Exempel) Byta ut den gula tonerkassetten
Håll tonerkassetten med båda händer enligt bilden och dra den långsamt ut ur maskinen.
Ta ut en ny tonerkassett från förpackningen och skaka den upp och ner fem eller sex gånger.
Sätt långsamt i den nya tonerkassetten utan att vinkla den.
En tonerkassett med en annan färg kan inte installeras. Var noga med att installera en tonerkassett i samma färg.
Tryck in kassetten tills den låser säkert på plats.
Fortsätt att skjuta in kassetten tills du hör ett klick.
Stäng framluckan.
När tonerkassetten har bytts ut går maskinen automatiskt in i bildjusteringsläge. Öppna inte framluckan när detta händer.
Tillbaka till början