# HÄFTA UTSKRIFTER/HÅLSLAGNING AV UTSKRIFTER

## Översikt

Häftningsfunktion
Du använder häftningsfunktionen för att häfta utskrifterna. Du förbättrar utseendet på ditt material om du använder häftningsfunktionen tillsammans med dubbelsidig utskrift.
Den här funktionen sparar mycket tid när du förbereder kopior för möten eller andra häftade material.
Du kan välja häftpositioner och antalet häftklamrar för att uppnå följande häftresultat.

Häftning | Vänster | Höger | Övre
--- | --- | --- | ---
1Häft* |  |  |
2Häft |  |  |

* Häftningsriktningen ( eller ) varierar beroende på papperets format och riktning.
Hålslagningsfunktion
Du använder hålslagningsfunktionen för att slå hål på utskriften. Du ställer in hålslagningspositionerna genom att välja bindningskant.

Vänster | Höger | Övre
--- | --- | ---

- Du måste ha en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare för att kunna använda häftningsfunktionen.
- Du måste installera en hålslagningsmodul i efterbehandlaren eller sadelefterbehandlaren för att kunna använda hålslagningsfunktionen.
- Information om det maximala antalet ark som kan häftas finns i ”SPECIFIKATIONER” i Snabbstartsmanualen.
- Det maximala antalet ark som kan häftas samtidigt inkluderar även eventuella omslag och/eller infogningar.
- Du hittar mer information om sadelhäftningsfunktionen i SKAPA EN HÄFTAD BROSCHYR (Broschyrkopia/sadelhäftning) .

- Häftnings- och förskjutningsfunktionerna (förskjutning av det papper som matas ut för varje jobb) kan inte användas samtidigt.
- Häftnings- och hålslagningsfunktionerna kan inte användas om efterbehandlaren inaktiveras i maskininställningarna.
- Det går inte att använda häftning eller hålslagning om häftnings- eller hålslagningsfunktionen inaktiveras i maskininställningarna.

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Allmänna] och välj ”Bindningssida”.
Välj häftnings- eller hålslagningsfunktionen.

- För häftfunktionen, välj antal häftklamrar på menyn "Häftning".
- För hålslagningsfunktionen markerar du kryssrutan [Hålslagning] så att markeringen visas.

Macintosh
Välj [Skrivarfunktioner] och välj ”Bindningssida”.
Välj häftnings- eller hålslagningsfunktionen.
Välj antalet häftklamrar. För hålslagningsfunktionen markerar du kryssrutan [Hålslagning] så att markeringen visas.
Tillbaka till början