# INKOMMANDE ROUTNING (HÅRDDISKLAGRING) INSTÄLLNINGAR

Konfigurera inställningar för att spara mottagna fax på hårddisken.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Spara automatiskt mottagna fax på hårddisken | Ange om mottagna fax ska sparas på hårddisken.
Ange vilka fax som ska sparas | Välj vilka mottagna faxmeddelanden som ska sparas. Du kan välja mellan raderna 1 till 3 och Internetfax.
Ange mappen | Ange mappen där mottagna faxmeddelanden ska sparas. Skriv ett mappnamn med högst 32 tecken med full eller halv bredd.
Aktivera/inaktivera lagring i mappar efter datum | Konfigurera inställningar för att skapa datummappar och om mottagna fax ska sparas i mappar efter datum.
Utskriftsinställningar för mottagna fax | Konfigurera utskriftsinställningar för mottagna fax. Spara och skriv ut: Sparar mottagna fax på hårddisken och skriver ut dem. Skriv bara ut när fel uppstår: Fax skrivs ut när fel uppstår vid lagring. Spara i box för inkommande routningsfel när det inte går att spara: Fax sparas i boxen för inkommande routningsfel när det inte går att spara.
Filformat | Välj filformat för inkommande routning.
Förinställda tecken | Ange tecknen som ska läggas till filnamnet när en fil sparas. När "Tecken 1" och "Tecken 2" är inställda i "Namngivning av filer 1 till 7" kommer de inställda tecknen att läggas till filnamnet. Ange högst 64 tecken med full eller halv bredd.
Namngivning av filer 1 till 7 | Ange informationen som ska inkluderas i filnamnet när en fil sparas.
Meddelandeinställningar för mottagning | Ange om meddelanden ska skickas per e-post med fax tas emot.
Meddelandeadress | Visar adressen till vilken meddelanden skickas.
Direktval | Ange meddelandeadressen. Ange högst 1500 tecken med halv bredd som adress.
Global adressökning | Välj adressen bland globala adresser.
Lägg till i lista | En adress som skrivs direkt eller hittas med en global adressökning sparas som meddelandeadress.

Tillbaka till början