# MASKINEN PÅBÖRJAR INTE FAXMOTTAGNING

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Har mottagningsläge ställts in på [Manuell mottagning] i systeminställningarna? | Ställ in mottagningsläget på [Autom. mottagning]. När mottagningsläget är inställt på [Manuell mottagning] tar maskinen inte emot fax automatiskt. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Faxdata ta emot/vidarebefordra] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar]
Finns det för lite fritt minne? | Öka mängden tillgängligt minne. Mängden tillgängligt minne kan ökas genom att skriva ut fax som tagits emot med konfidentiell mottagning och övriga lösenordsskyddade mottagna data, och genom att radera data som lagrats i faxminnesboxar.

Tillbaka till början