# SNABBINSTÄLLNINGAR

Ställ in minsta antal nödvändiga inställningar för att ansluta maskinen till nätverket.
IPv4-inställningar
När du använder maskinen på ett TCP/IP (IPv4)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.
DHCP/BOOTP
Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/BOOTP (Bootstrap Protocol). När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Om DHCP/BOOTP används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.
Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera "Aktivera TCP/IP".
RARP
Ställ in detta alternativ för att använda RARP-protokoll.
IPv4-adress
Ange maskinens IP-adress.
Nätmask
Ange IP-nätmask.
Standardgateway
Ange standardgatewayadress.
IPv6-inställningar
När du använder maskinen med ett TCP/IP (IPv6)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.
IPv6
Aktivera inställningen.
DHCPv6
Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Manuell adress/prefixlängd
Ange IP-adressen och prefixlängden (0 till 128) för maskinen.
Standardgateway
Standardgateway

- Om DHCPv6 används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

- Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera ”Aktivera TCP/IP”.
- I en IPv6-miljö kan maskinen använda LPD- eller IPP-protokoll.

Inställningar för nätverksnamn
Enhetens namn
Ange enhetens namn.
Domännamn
Ange domännamnet.
DNS-inställningar
Huvudserver
Ange den primära DNS-serverns IP-adress.
Sekundär server
Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.
Domännamn
Ange domännamnet för den valda DNS-servern.
SMTP-inställningar
Huvudserver
Ange den primära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Källans adress
Om dataöverföringen misslyckas kan det ej levererade e-postmeddelandet returneras från servern. Ange en e-postadress (endast en adress) för att hämta meddelanden som ej levererats. Vanligtvis kan du skriva in systemadministratörens e-postadress.
Aktivera SSL
Om har valts, kan SMPT-via-TLS-krypterad kommunikation användas med kommandot STARTTLS.
Detta kräver att servern stöder kommandot STARTTTLS.
Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som den normala SMTP-servern för att tillåta SSL-kommunikation.
SMTP-autentisering
Om har ställts in sker en SMTP-serverautentisering.
Användarnamn
Ange användarnamn.
Lösenord
Ange lösenordet.
Ändra lösenord
Ställ in för att ändra lösenordet.
Anslutningstest
Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till SMTP-servern.
LDAP-inställningar
Namn
Ange adressbokens namn.
Inställning för standardadress
Anger sökstandarder som söker efter ett specifikt område i LDAP-arkivets informationsträd.
Exempel: o = ABC, ou = NY, cn = Alla
Posterna måste separeras inbördes med semikolon eller kommatecken.
LDAP-server
Ange LDAP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Användarnamn
Ange kontonamnet för LDAP-inställning.
Lösenord
Ange lösenordet.
Ändra lösenord
Ställ in för att ändra lösenordet.
Autentisering
Välj autentiseringsserver från rullgardinsmenyn.
KDC-server
Ange Kerberos-autentiseringsserverns IP-adress eller värdnamn.
Realm
Ange realm för Kerberos
Aktivera SSL
Om ställts in är SSL-krypterad kommunikation aktiverad.
Anslutningstest
Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till LDAP-servern.
Allmän mapp/NAS-inställningar
Ställ in varje alternativ som [Förbjudet] om lagring inte används.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN”.
Tillbaka till början