# KOPIERA RUBRIKER PÅ REGISTERPAPPER(FLIKKOPIERING)

## Översikt

Placera ett registerpapper i handinmatningsfacket och gör en kopia på en flik.
Förbered lämpliga original för flikrubriker.
Förhållandet mellan originalen och registerpapperet
Flikkopiering med vänster bindning

Original | Lägg i originalen | Fylla på registerpapper
--- | --- | ---

Flikkopiering med höger bindning

Original | Lägg i originalen | Fylla på registerpapper
--- | --- | ---

Du måste ange flikkopiering innan du kan skanna originalet.
Så här ändrar du standardbildens förskjutningsbredd för flikkopiering:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Kopieringsinställningar] → [Kopieringsinställning] → [Initialinställning För Flikkopiering].
Bildens standardförskjutningsbredd kan ställas in från 0 mm till 20 mm (0" till 5/8"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2").

## Drift

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Flikkopiering].
Tryck på knappen [På].
Ställ in en bildförskjutningsbredd (flikbredd).

- Tryck på knappen som visar siffrorna för bildförskjutningsbredd och ange en förskjutningsbredd med sifferknapparna.
- Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .

Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Så här avbryter du flikkopiering:
Tryck på knappen [Av].
Fyll på med registerpapper.
Om du använder handinmatningsfacket ska du placera papperet med textsidan nedåt.
Placera papperet så att sidorna med flikar matas in i maskinen sist.
När du har fyllt på med registerpapper i handinmatningsfacket konfigurerar du inställningarna för handinmatningsfacket enligt anvisningarna i ”GÖRA KOPIOR MED HANDINMATNINGSFACKET”.
Bredden på registerpapperet kan vara upp till A4 (210 mm) plus 20 mm (eller 8–1/2" x 11"-papper (8-1/2") plus 5/8").
Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början