# INSTÄLLNINGAR FÖR GRÄNSSNITT

Det går att konfigurera inställningar som avser skrivarfunktionen.
Dessa inställningar används för att kontrollera och styra information som överförs till maskinens USB-port eller nätverksporten.
Hexadecimalt dumpningsläge
Den här funktionen används för att skriva ut utskriftsdata från en dator i hexadecimalt format tillsammans med motsvarande ASCII-text. I det här läget kan du även kontrollera om utskriftsdata från datorn överförs till skrivaren på rätt sätt.
Exempel på en hexadecimaldump
I/O-tidsgräns
I/O-tidsgränsen kan ställas in på ett valfritt antal sekunder mellan 1 och 999.
Funktionen för I/O-tidsgräns bryter tillfälligt anslutningen om den inställda tidsperioden förflyter utan att någon data tas emot av porten. När anslutningen är bruten ställs porten in på automatiskt val eller så startas nästa utskriftsjobb.
Aktivera USB-port
Aktiverar utskrifter från USB-porten.
Växla USB-portemulering
Om maskinen är ansluten via USB-porten väljer du emulerat skrivarspråk.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Inställningarna är samma som de för ”Växling vid nätverksportemulering”.
- Du rekommenderas använda fabrikens standardinställning "Auto" om inte skrivarfel ofta inträffar.

Aktivera nätverksport
Aktiverar utskrifter från nätverksporten.
Växling vid nätverksportemulering
Den här inställningen används för att välja emulerat skrivarspråk när maskinen är ansluten via en nätverksport.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Inställningarna är samma som de för ”Växla USB-portemulering”.
- Du rekommenderas använda fabrikens standardinställning "Auto" om inte skrivarfel ofta inträffar.

Metod för portväxling
Väljer när portväxlingen inträffar.
Växla efter slutfört arbete
Porten ändras till automatiskt val när utskriften är klar.
Växla efter I/O-tidsgräns
När tiden som ställts in i ”I/O-tidsgräns” förflutit ändras porten till automatiskt val.
Följande två utskriftsportar finns tillgängliga på maskinen:

- USB-port
- Nätverksport

Tillbaka till början