# TA EMOT FAX NÄR ETT SAMTAL BESVARATS PÅ ANKNYTNINGSTELEFONEN(FJÄRRMOTTAGNING)

## Översikt

Följ stegen nedan om du vill starta en faxmottagning efter att du har svarat på ett samtal och pratat i anknytningstelefonen.
Ställ in anknytningen på att skicka tonsignaler om du använder en pulslinje.

- För att ta emot ett fax efter att ha besvarat ett samtal på anknytningstelefonen:
  Välj [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/ Vidarebefordra] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar] i inställningsläget för att aktivera [Manuell mottagning].
- För att byta nummer för att ta emot fax:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Standard-Inställningar] → [Inställning Av Fjärrmottagningsnummer] i inställningsläget.

## Drift

När maskinen ringer lyfter du på luren för att svara på samtalet.
Signalera till maskinen att starta faxmottagning.
Tryck på från anknytningstelefonen.
Lägg på luren.
När mottagningen är klar hörs ett pip från maskinen.
Tillbaka till början