# BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER

## Översikt

Behållaren för överskottstoner samlar upp överflödig toner som produceras under utskrift. När behållaren för överskottstoner är full visas meddelandet "Byt använd behållare för överskottstoner".

- Släng inte behållaren för överskottstoner i öppen eld. Toner kan virvla upp och orsaka brännskador.
- Förvara behållaren för överskottstoner utom räckhåll för små barn.

## Drift

Öppna framluckan.
Skjut låset på behållaren för överskottstoner till olåst läge och låt behållaren för överskottstoner falla framåt tills den stannar.
Behåll den oanvända reservrengöraren.
Förvara den till vänster om den nya behållaren för överskottstoner.
Ta bort behållaren för överskottstoner.
Håll behållaren för överskottstoner i båda händerna och lyft upp den långsamt.
Placera behållaren för överskottstoner på en plan yta.
Lägg ett papper, t.ex. en tidning, på ytan innan du ställer dit behållaren för överskottstoner.

- Rikta inte hålen nedåt eftersom förbrukad toner då kan spillas ut.
- Förvara den borttagna behållaren för överskottstoner i en plastpåse (släng den inte). Din servicetekniker kommer att samla in dem.

Montera en ny behållare för överskottstoner.
Sätt in behållaren uppifrån med en lutande rörelse. (I motsatt riktning mot när du tog ut den.)
Skjut in behållaren för överskottstoner i maskinen.
Skjut in behållaren tills du hör ett klick.
Spärra behållaren för överskottstoner.
För spärren på behållaren för överskottstoner till låsläget.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början