# INTERNETFAX-INSTÄLLNINGAR

Det går att ställa in Internetfaxfunktionerna.
Mottagningsinställningar
Internetfaxmottagning
Aktiverar mottagningsfunktionerna för Internetfax.
POP3-server
Ange POP3-serverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer
Ange POP3-serverns portnummer. Standardinställningen är port 110.
POP-autentisering
Autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) används för autentisering mot POP3-servern.
Användarnamn
Ange användarnamn. Ett speciellt användarkonto krävs för Internetfaxmottagning.
Lösenord
Ange lösenordet.
Välj [Ändra lösenord] för att ändra lösenordet och ange det nya lösenordet i textrutan.
POP3-kommunikationen tog för lång tid
Ställ in tidsgräns för kommunikation med POP3-servern.
Inställning av intervallet för mottagningskontroll
Ange en bekräftelsecykel för POP3-servern.
Aktivera SSL
Tillåter POP via SSL-kommunikation eller POP via TLS-kommunikation genom STLS-kommando. Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot.
Ställ in "Portnummer" i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta POP via SSL-kommunikation.
Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.
Anslutningstest
Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till POP3-servern.
Standardinställningar
Eget namn och adress för I-fax är inställt
Ställ in dessa alternativ för att lagra det avsändarnamn och den källadress som ska användas för Internetfaxkommunikation. Det lagrade användarnamnet och källadressen skrivs ut överst på det mottagna faxet.
Avsändarnamn
Ange standardavsändarnamn.
Egen I-Faxadress
Ange standardkälladress.
Inställningar för Direkt SMTP
Portnummer (ta emot)
Ange mottagarportnumret för Direkt SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 25.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns.
Portnummer (sänd)
Ange överföringsportnumret för Direkt SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 25.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns.
Tillbaka till början