# KONTROLLERA EN BILD INNAN DEN SKRIVS UT

## Översikt

Kontrollera den mottagna bilden på pekpanelen innan den skrivs ut.
Den här funktionen är tillgänglig när [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning för förhandsgranskning] → [Inställning bildkontroll mottagen data] har aktiverats* i inställningsläget.
* Fabriksinställningen är inaktiverad.
Viktigt att tänka på när du använder den här funktionen
Om mottagna faxdata inte skrivs ut eller raderas kommer faxminnet att bli fullt, vilket resulterar i att maskinen inte kan ta emot fler faxmeddelanden. När du använder den här funktionen bör du skriva ut mottagna data så snart som möjligt i stället för att låta dem vara kvar i faxminnet.
Du kan visa återstående faxminneskapacitet på faxlägets grundskärm.
Beroende på storleken på mottagna data visas eventuellt inte alla delar av förhandsgranskningsbilden på pekpanelen.
Listan över mottagna data kan också visas på jobbstatusskärmen som visas när du trycker på jobbstatusfältet.
Mottagna data kan vidarebefordras, raderas eller sparas från listan över mottagna data.

- VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT
- SPARA MOTTAGNA DATA

## Drift

När data har tagits emot visas överst på skärmen.

1. #### I Systeminformation väljer du fliken [Händelseinformation] och trycker på [Kontrollera faxmottagningsbild]

   Mottagna data listas.
   Du kan även visa listan med mottagna data genom att trycka på jobbstatusdisplayen och sedan på knappen [Kontrollera mottagningsdata] på åtgärdspanelen på jobbstatusskärmen.

2. #### Tryck på knappen för de mottagna data som du vill kontrollera och tryck på [Kontrollera bild] på åtgärdspanelen

   Visar bilden över mottagna data.
   - Tryck på om du vill visa en lista över mottagna data. Listvyn eller miniatyrvyn kan ändras beroende på inställningsläget.
   - Tryck på [Radera] på åtgärdspanelen om du vill ta bort en mottagen bild.
   - Tryck på [Vidarebefordra till annan destination] om du vill vidarebefordra den valda mottagna bilden.
     - VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT
   - Tryck på [Fil] om du vill spara den valda mottagna bilden.
     - SPARA MOTTAGNA DATA
   - Tryck på knappen [Lagra i oönskat fax] och därefter på [Lagra] på bekräftelseskärmen om du vill lagra avsändarens faxnummer som ett nummer för "Tillåt/neka nummerinställning".
     Du kan ange ett faxnummer för "Tillåt/neka nummerinställning" genom att välja [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar] → [Tillåt/neka nummerinställning] i inställningsläget (administratör).

3. #### Tryck på bilden som du vill skriva ut och tryck på [Skriv ut] på åtgärdspanelen

   Maskinen börjar skriva ut bilden.
   - [Välj alla]: Väljer alla bilder som visas.
   - [Frisläpp hela sidan]: Avmarkerar alla bilder som har valts med ”Välj alla”.
   - /: Använd de här knapparna för att förstora eller förminska en bild.
   - /: Roterar en bild moturs eller medurs.
   - En förhandsgranskning är en bild som visas på pekpanelen. Den kan skilja sig från det verkliga utskriftsresultatet.
   - Tryck på knappen [Radera angivet område] när du vill ta bort en oönskad del av bilden. Ange vilken del av bilden som du vill radera på skärmen Radera ett angivet område.
   - Tryck på [Vidarebefordra till annan adress] om du vill vidarebefordra den valda bilden.
     - VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT
   - Tryck på [Fil] om du vill spara den valda bilden.
     - SPARA MOTTAGNA DATA

Tillbaka till början