# INSTÄLLNINGAR FÖR DRIFT

Förstora visningsläge
Visar stora tecken på skärmen.
visas i systemområdet när Stora tecken-läget har aktiverats.
Knappljud
Kontrollerar knappljudet eller stänger av ljudet. Du kan även höra tre pipljud vid startvärdena när du ställer in återgivning i kopieringsläget eller när du ställer in exponeringen i valfritt läge.

Skärmar där inställningarna gäller | Startvärde
--- | ---
Inställningsskärmen för återgivning i kopieringslägets grundskärm | Återgivning 100 %
Inställningsskärmen för exponering i kopieringslägets grundskärm | Exponeringsnivå: 3 (medelhög)
Inställningsskärmen för exponering i grundskärmen för fax-, Internetfax- och nätverksscanningslägena.
Skärm för justering av exponering för Scanna till hårddisk i dokumentarkiveringsläge

###### Tangentljud vid beröring

När du anger exponeringen på skärmen för exponeringsinställning i de olika lägena hörs en signal tre gånger när referensvärdet nås.
Automatisk Återställning
Tiden innan automatisk återställning aktiveras kan ställas in på valfritt antal sekunder mellan 10 och 240 och i intervaller om 10 sekunder.
Om maskinen inte används under den tid som har ställts in här, rensar automatisk återställning alla inställningar som har valts och går tillbaka till kopieringslägets grundskärm eller till skärmen för jobbstatus.
Avbryt timer för automatisk återställning
Används för att inaktivera den automatiska återställningsfunktionen.
Inställning Av Meddelandetid
Tidsperioden som meddelanden visas på pekpanelen (tiden innan ett meddelande automatiskt rensas) kan ställas in på valfritt antal sekunder mellan 1 och 12.
Visa Språk Inställning
Det går att ändra språkinställningen för pekpanelen till valfritt språk.
När användarautentisering är aktiverat och ett visningsspråk anges i favoritfunktionsgruppen får den inställningen prioritet.
Standardinställning För Visning

Ställ in skärmen som visas efter automatisk återställning och inloggning.
Du kan välja mellan Kopiera, E-post, Nätverksmapp, FTP/skrivbord, Internetfax, Fax, Datainmatning, Adressbok, Dokumentarkivering, Hemskärm eller skärmen Sharp OSA*.

* När modulen för programintegration är installerad.

Visa favoritmenyer som standard
Du kan ange att "Favoriter" ska visas först när ett läge väljs.
Visa åtgärdspanelen som standard.
Ange om du vill att åtgärdspanelen ska visas samtidigt på skärmen.
Inaktivering av arbetsprioritering
Det går att inaktivera funktionen för arbetsprioritet. När detta görs visas inte knappen [Prioritet] på skärmen för jobbstatus.
Inaktivering av handmatningsutskrift
Den här inställningen används för att inaktivera bypassutskrift (utskrift av andra jobb före ett jobb som har stoppats* på grund av att nödvändigt papper inte finns i någon av kassetterna).
* Detta inkluderar inte fall då papperet tog slut under ett pågående jobb.
Tangentfunktionsinställning
Den här inställningen avgör hur länge en knapp i tryckpanelen måste hållas nedtryck innan registrering av inmatningen sker. Tiden kan ställas in från 0 till 2 sekunder i steg om 0,5 sekunder.
Genom att förlänga tidsinställningen, kan inmatning förhindras när en knapp trycks ned av misstag. Observera att en längre inställningstid kräver större noggrannhet vid knapptryckningar för att säkerställa att knapptryckningen registreras.
Inaktivera automatisk tangentupprepning
Används för att inaktivera tangentupprepning.
Tangentupprepning gör att en inställning ändras kontinuerligt inte endast varje gång en knapp tryckts ned utan även under det att en knapp hålls ned.
Lång tryckegistreringstid
Ställ in en tid för när en knappnedtryckning registreras som ett långt tryck.
Intervallhastighet för dubbeltryckning
Välj en intervall för när dubbeltryckningar ska identifieras.
Inaktivera klockjustering
Förhindrar att tid och datum ändras.
Inaktivera omslag/infogningar-läge
Förhindrar användning av funktionen Omslag/Infogning.
Ange tangentbordsprioritering
Ställ in att ett virtuellt tangentbord eller ett externt tangentbord ska användas för teckeninmatning om ett externt tangentbord är anslutet.
Visa aktuell sökväg i systeminställningarna
Menypositionen visas i hierarkisk form längst upp på pekpanelen medan maskinens inställningsläge används.
Aktivera länk för aktuell sökväg
Länken till den aktuella sökvägen är aktiverad om ”Visa aktuell sökväg i systeminställningarna” är PÅ.
Funktion för eko-rekommendation

Visar rekommenderade inställningar för kopiering/utskrift av kopior, upprepade utskrifter för dokumentarkivering och direktutskrift.

Visar skärmen med kopierings-/utskriftsinställningar för pappersbesparing när du använder kopiering, dokumentarkiveringsutskrift och direktutskrift.

Ursprunglig inställning originalräknare
Ställ in om ”Originalräknare” i Övrigt ska vara aktiverat för varje funktion.
KOPIERA

- KOPIERA

BILD-SÄNDNING

- Scanner
- Internetfax
- Faxa
- Datainmatning

DOKUMENTARKIVERING

- Scanna till HDD
- Spara i extern minnesenhet

Sortera siffertangenter stigande från ovan vänster.
Sorterar siffertangenterna i fallande ordning uppifrån.
MFP Displaymönsterinställning
Välj färgmönster för pekpanelen mellan sju olika färgmönster.
Ett exempel på den valda mallen kan förhandsvisas.
Inställning för förhandsgranskning

### Inställning bildkontroll mottagen data

Anger om en förhandsgranskning ska visas för mottagna fax och Internetfax.
Visas när en expansionssats för fax eller Internetfax är installerad.

### Standardlista/miniatyrvy

Fax/I-fax mottagningsdata: Anger om lista eller miniatyrer ska användas som standardformat för listskärmen över mottagna fax/I-Fax.

### Filhämtning för dokumentarkivering

- Huvudmapp/Snabb Filmapp: Anger om lista eller miniatyrer ska användas som standardformat för skärmarna för huvudmappen och den tillfälliga mappen för dokumentarkivering.
- Anpassad Mapp: Anger om lista eller miniatyrer ska användas som standardformat för skärmen för anpassad mapp för dokumentarkivering.

Inställningar för fjärranvändning
Konfigurerar inställningar som krävs för fjärrstyrning av maskinen från en dator som är ansluten till samma nätverk.
Fjärranvändning av programvara

- Användningsbehörighet: Används om maskinen fjärrstyrs med ett fjärrprogram.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om maskinen fjärrstyrs med ett fjärrprogram kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, på PC:n eller båda.

Användning från bestämd dator

- Användningsbehörighet: Den här inställningen används för att maskinen ska kunna fjärrstyras via en specificerad PC.
- Värdnamn eller PC:ns IP-adress: Mata in värdnamnet eller IP-adressen för den PC som ska anslutas till maskinen. Du kan högst ange 127 tecken.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om en specifik PC används för att fjärrstyra maskinen kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, på PC:n eller båda.

Användning av användare som har lösenord

- Användningsbehörighet: Den här inställningen används för att en användare med ett giltigt lösenord ska kunna fjärrstyra maskinen. Kontakta en servicetekniker för mer information om lösenord.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om en användare med ett giltigt lösenord fjärrstyr maskinen kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, på PC:n eller båda.

## Cookie-inställning

Anger om cookies ska sparas eller raderas när du använder Sharp OSA eller visar webbsidor.
Om "Lagra inte cookie" är valt kommer mottagna cookies att rensas bort när åtgärden har slutförts.
Tillbaka till början