# TA BORT KROMATISKA FÄRGER FRÅN ETT SKANNAT ORIGINAL FÖRE ÖVERFÖRING(TA BORT FÄRG)

## Översikt

Den här funktionen kan inte användas i Internetfaxläget.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Ta bort färg].
En bock visas på ikonen.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningen Ta bort färg:
Tryck på knappen [Ta bort färg] för att ta bort bocken.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start]. Upprepa proceduren tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.

Tryck på knappen [Ändra instä.] på bekräftelseskärmen för avslutad skanning om du vill ändra exponering, upplösning, skanningsstorlek och sändningsstorlek. (När du scannar en originalsida med jämnt sidnummer är det dock bara exponeringen som kan ändras.)
Tillbaka till början