# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR PÅ EN BILD (RADERING)

## Översikt

Raderingsfunktionen används för att radera skugglinjer på bilder som uppstår vid scanning av tjocka original eller böcker.
Den här funktionen raderar de delar av en bild där det finns en tendens att skuggor bildas. Funktionen identifierar inte skuggor, den raderar bara skuggorna.
Scanna en tjock bok

Utan raderingsfunktionen | Med raderingsfunktionen
--- | ---
Skuggor visas på bilden. | Inga skuggor visas.

Raderingslägen
Om ett återgivningsförhållande används i kombination med en raderingsinställning ändras raderingsbredden enligt valt återgivningsförhållande. Den här funktionen raderar de delar av en bild där skuggor brukar bildas. Funktionen kan inte identifiera skuggor, endast radera dem.
Om den inställda raderingsbredden till exempel är 10 mm och bilden reduceras till 70 % kommer raderingsbredden att bli 7 mm.
Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Justering av raderingsbredd].
Bredden kan ställas in till 0–20 mm (0"–1"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2"). Den inställning som finns här gäller [Systeminställningar] → [Kopierings- Inställningar] → [Kopierings- Inställningar] → [Justering Av Raderingsbredd] i inställningsläget.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Mata in destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Radera].
Markera kryssrutan för den kant du vill radera och ange raderingspositionen.
Kontrollera att den markerade kryssrutan är inställd på . Om knappen [Ange ram] har tryckts in är kryssrutorna [Upp], [Ner], [Vänster] och [Höger] inställda på . Om knappen [Ange ram+centrum] trycks ned sätts alla kryssrutor till .
Ange raderingskanten på motsatta sidan om du raderar kanterna på något eller några av alternativen Upp, Ned, Vänster och Höger på framsidan när ett dubbelsidigt original skannas.

- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har samma position jämfört med framsidans raderingskant.

Ange raderingsbredden.

- Tryck på det numeriska visningsfältet för marginalförskjutningsområdet på fram- eller baksidan och specificera området med sifferknapparna.
- Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .

Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
För att ångra inställningarna för radering:
Tryck på knappen [Rensa].
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

- En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
- När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start].
  Upprepa proceduren tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].

Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder den. När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du vill börja sända bilden.
Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
Tillbaka till början