# RINGA UPP EN FAXAPPARAT OCH STARTA MOTTAGNING (POLLING)

## Översikt

När du ansluter till en annan maskin och tar emot ett dokument från den kallas det för "polling".
Dokumentmottagning från en annan maskin kallas för "pollingmottagning".
Du kan ange flera destinationsnummer. När du anger flera destinationsnummer tas dokument emot med polling i den ordning som du har angett destinationsnumren.
Dokumentmottagning med polling från flera maskiner kallas för "seriepolling".
När du använder faxinformationstjänster kan du manuellt polla och ta emot information genom att följa instruktionerna i meddelandet från den andra maskinen.

- Kontrollera att inget original ligger i maskinen när funktionen för pollingmottagning används.
- Den här funktionen kan endast användas när den andra maskinen är Super G3- eller G3-kompatibel och har en pollingfunktion.
- Den mottagande maskinen betalar för pollingmottagningen (telefonavgiften).
- Vid behov kan den här funktionen kombineras med timeröverföring för att utföra pollingmottagning vid en viss tidpunkt, t.ex. om natten eller när du inte är närvarande. (Endast en pollingmottagning med timer kan ställas in.)

## Drift

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Polling].
En bock visas på ikonen.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
För att ångra inställningen för Polling:
Tryck på knappen [Polling] för att ta bort markeringen.
Mata in destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

- Flera faxnummer kan anges (max. 500 stycken).

- Pollingen kommer att utföras i den ordning som faxnumren matas in.
  Att polla flera maskiner kallas för ”Gruppolling”.

- För att ange flera faxnummer trycker du på efter att du har angett ett faxnummer och matar sedan in nästa faxnummer.

- Under denna procedur kan du inte använda direktvalsknappar med deladresser och kodnummer.
- En direktvalsknapp där en annan adress än faxnumret finns lagrad kan inte heller användas.

Tryck på knappen [Start] för att initiera faxmottagning.
Din maskin ringer upp den andra maskinen och startar mottagning av faxet.
Tillbaka till början