# AUTOMATISK MOTTAGNING AV INTERNETFAX

## Översikt

Internetfaxfunktionen ansluter periodvis till e-postservern (POP3-server) för att kontrollera om några Internetfax har mottagits eller ej. När fax har mottagits kommer de automatiskt att hämtas och skrivas ut.
Standardinställningen är att mottagningen kontrolleras var femte minut.

- Om fax tas emot på kvällen ska du låta huvudströmbrytaren stå i ””-läget.
- Om det är slut på papper i maskinen eller om det inte finns papper som stämmer överens med storleken på det fax som tas emot kommer ett meddelande att visas på pekpanelen. Följ instruktionerna i meddelandet för att fylla på rätt pappersformat.
- Du kan skriva ut mottagna Internetfaxdata vid den tidpunkt som anges.
  - SKRIVA UT MOTTAGNA DATA VID EN ANGIVEN TID
- Du kan skriva ut mottagna Internetfaxdata när ett lösenord har angetts.
  - SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)
- Du kan skriva ut, vidarebefordra eller spara mottagna Internetfaxdata efter att faxet har kontrollerats.
  - KONTROLLERA EN BILD INNAN DEN SKRIVS UT
  - VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT
  - SPARA MOTTAGNA DATA

## Drift

Maskinen ringer och faxmottagningen startar automatiskt.
En ljudsignal talar om att mottagningen är utförd.
Faxet skrivs ut automatiskt.
Tillbaka till början