# EFTERBEHANDLARE

## Översikt

Den här enheten matar ut papper som sorterats i uppsättningar. Den häftar varje uppsättning enligt behov.
Installera en hålslagningsmodul (tillval) för att slå hål i utskrifter.

- Funktionsnamn
- Tillbehör
- Underhåll av efterbehandlaren

Funktionsnamn
Nedan beskrivs de delar som syns när efterbehandlaren är öppen.
×
Standardutmatningsfack
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du skriver ut på papper i storformat (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R och 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Spak
Använd spaken när du vill flytta efterbehandlaren för att kunna ta bort ett papper som matats fel, byta ut häftklamrar eller ta bort klamrar som fastnat.
×
Låda för stansspill (när en hålslagningsenhet är installerad)
Pappersspillet från hålslagningen lagras i lådan.
×
Framlucka
Öppna den här luckan för att ta bort ett felmatat papper, fylla på häftklamrar, ta bort häftklamrar som fastnat eller tömma lådan för stansspill.
×
Häftklammerbehållare
Här sitter häftklammerkassetten. Dra ut behållaren när du vill byta häftklammerkassett eller ta bort en häftklammer som har fastnat.
×
Spak för häftklammerbehållare
Använd spaken för att ta bort häftklammerbehållaren.
Tryck på namnet för att visa mer information.

- En efterbehandlare kan inte vara installerad samtidigt som en sadelefterbehandlare.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom utmatningsfacket kan flytta sig uppåt och nedåt.

Tillbehör
Efterbehandlaren kräver följande häftklammerkassett:
Häftklammerkassett (ca 5000 häftklamrar per kassett x tre kassetter)
MX-SCX1
Underhåll av efterbehandlaren
När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

## Drift

Byta ut kassetten
Öppna luckan.
Tryck ned spaken åt vänster samtidigt som du skjuter efterbehandlaren till vänster tills det tar stopp.
Skjut tillbaka efterbehandlaren helt.
Tryck ned spaken och ta ut häftklammerbehållaren.
Dra ut häftklammerbehållaren åt höger.
Ta ut den tomma häftpatronen ur häftklammerbehållaren.
Sätt in en ny häftpatron i häftklammerbehållaren enligt bilden.
Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.
Sätt tillbaka häftklammerbehållaren.
Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.
Skjut tillbaka efterbehandlaren till höger.
Skjut försiktigt tillbaka efterbehandlaren till höger tills den låser fast på sin ursprungliga plats.
Stäng luckan.
Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.
Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs på rätt sätt.
Tillbaka till början