# SÄTTA PÅ STRÖMMEN

I det här avsnittet beskrivs hur du sätter på och stänger av strömmen till maskinen och hur du startar om maskinen.
Det finns två strömbrytare: huvudströmbrytaren nere i det vänstra hörnet innanför framluckan och knappen [Strömbrytare] på manöverpanelen.
Sätta på strömmen

- För huvudströmbrytaren till läget ””.
- Tryck på knappen [Strömbrytare] när huvudströmbrytarens indikator ändrar färg till grönt.

Stänga av strömmen
Stäng av strömmen genom att trycka på knappen [Strömbrytare] och föra huvudströmbrytaren till läget ””.
Starta om maskinen.
Stäng av strömmen genom att trycka på knappen [Strömbrytare] och tryck på den igen för att sätta på strömmen.

- Stäng av huvudströmbrytaren genom att trycka på knappen [Strömbrytare] på manöverpanelen och därefter föra huvudströmbrytaren till läget "".
  Vid ett strömavbrott ska strömmen till maskinen sättas på och stängas av i rätt ordning.
  Ovanliga ljud, försämrad bildkvalitet och andra problem kan uppstå om maskinen får stå en längre tid när huvudströmmen brutits innan knappen [Strömbrytare] stängts av.
- Stäng av både knappen [Strömbrytare] och huvudströmbrytaren och dra ut nätsladden om du misstänker maskinfel, om det åskar mycket i närheten eller om du flyttar maskinen.

- När du använder faxen eller funktionen för Internetfax bör strömbrytaren vara i läget ””.
- Maskinen måste startas om för att vissa inställningar ska aktiveras. I vissa maskintillstånd kommer inställningarna inte att aktiveras trots att du startar om maskinen genom att trycka på knappen [Strömbrytare]. I sådana fall ska du stänga av huvudströmbrytaren och sätta på den igen.

Tillbaka till början